铜交通发〔2022〕48号

重庆市铜梁区交通局

关于S107少云场镇段改线段(大堰村大涵洞

至少维路口段)改建工程局部停工整改的

通 知

少云琼江二桥项目部:

2022年6月2日，局建管科和区交通工程质量安全事务中心对S107少云场镇改线段（大堰村大涵洞至少维路口段）改建工程中琼江二桥7号墩0号块挂篮施工现场进行监督检查，发现较大质量安全隐患。

一、挂篮拼接、安装未严格按照经审定的“少云琼江二桥主桥悬臂浇筑专项施工方案”施工，主要表现有：

挂篮材料进场未按程序报验，无是否合格证明、焊缝探伤检测报告材料等，即进入拼接、安装；主桁架横联长度不够，安装时私自焊接加长、轨道梁焊接薄弱等不满足《建筑钢结构设计手册》规范要求，压锚数量不够，部分锚固未按审批的专项施工方案施工等。

二、7号墩0号块腹板纵向钢筋Ф12数量不足。

三、电机焊箱无接地保护措施。

为保证琼江二桥7号墩挂篮施工的安全和质量，现通知你单位对上述部位停工整改，整改时限为2022年6月17日前，经建设单位、监理单位验收合格后方可继续施工。同时，举一反三，对S107少云场镇段改线段（大堰村大涵洞至少维路口段）改建工程施工现场全面梳理、自查自纠，严格工序验收、按施工图设计要求、公路桥函施工技术规范施工。

特此通知

重庆市铜梁区交通局

2022年6月7日