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第一篇  采购邀请书

重庆纵横商务咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市铜梁区民政局（以下简称：采购人）的委托，对铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）护理床及医疗设备采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	项目名称
	最高限价

（元）
	成交供应商数量

（名）
	备注

	铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）护理床及医疗设备采购
	376852.52 
	1 
	投标产品必须为中国大陆境内生产。


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为376852.52元。

三、供应商资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：供应商为销售商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；供应商为生产商的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请自行到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件及其它相关技术资料等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商是否领取，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。
（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限： 

1.竞争性磋商文件发售期：2026年7月29日起至2026年8月5日17时00分。

2.报名方式：凡有意参加磋商的供应商，请于竞争性磋商文件发售期限内，在采购代理机构处报名并获取竞争性磋商文件及其它相关技术资料，购买时请持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（原件）和营业执照副本复印件（可通过邮箱或微信远程报名）。未在规定时间内报名参加磋商的供应商，采购人和采购代理机构将不予接受其响应文件。

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包。

（四）递交响应文件地点：重庆市铜梁区民政局五楼会议室。
（五）提交响应文件开始时间：2026年8月6日北京时间10:00
提交响应文件截止时间：2026年8月6日北京时间10:30

（六）磋商开始时间：2026年8月6日北京时间10:30

五、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民政府网（https://www.cqstl.gov.cn/）上发布，或请各供应商到重庆纵横商务咨询有限公司领取；无论供应商是否领取，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市铜梁区民政局

联系人：冯老师 

电  话：13883433881

地  址：重庆市铜梁区南城街道民福街84号
（二）采购代理机构：重庆纵横商务咨询有限公司

联系人：易老师

电  话：13500302928

地  址：重庆市铜梁区白羊镇金羊街9号
第二篇  项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、项目基本情况一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	全费用综合单价
	全费用综合合价

	护理床

	1
	双柄手摇床
	套
	116
	1687.63
	195764.62

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	床垫
	套
	116
	198.00
	22968.00

	3
	定制床头柜
	个
	116
	419.61
	48674.41

	4
	医用治疗处置柜
	组
	1
	18390.00
	18390.00

	5
	检查床
	个
	1
	486.06
	486.06

	6
	按摩椅
	个
	8
	4014.60
	32116.82

	7
	诊疗桌
	张
	1
	1378.54
	1378.54

	8
	诊疗椅
	把
	1
	572.97
	572.97

	9
	就诊椅
	把
	1
	326.10
	326.10

	10
	护理站
	组
	2
	18878.10
	37756.21

	11
	药品柜
	个
	6
	1203.88
	7223.26

	12
	临终关怀床
	张
	1
	969.58
	969.58

	13
	床垫
	张
	1
	513.59
	513.59

	
	
	
	
	
	

	医疗设备

	1
	身高坐高计
	台
	1
	198.30 
	198.30 

	2
	体重计
	台
	1
	286.80 
	286.80 

	3
	胸围尺
	个
	1
	4.50 
	4.50 

	4
	肺活量计
	台
	1
	272.10 
	272.10 

	5
	血压计
	台
	1
	108.00 
	108.00 

	6
	污物桶
	个
	1
	80.10 
	80.10 

	7
	敷料缸
	个
	1
	48.60 
	48.60 

	8
	方盘
	个
	1
	50.40 
	50.40 

	9
	带盖方盘
	个
	1
	58.50 
	58.50 

	10
	剪刀
	把
	1
	34.20 
	34.20 

	11
	外伤处理器械包
	套
	1
	160.20 
	160.20 

	12
	计算器
	个
	1
	32.40 
	32.40 

	13
	紫外灯
	个
	1
	297.00 
	297.00 

	14
	急救包
	个
	1
	201.15 
	201.15 

	15
	开合式担架
	副
	1
	207.00 
	207.00 

	16
	止血带
	个
	1
	4.50 
	4.50 

	17
	饮水机
	台
	1
	232.80 
	232.80 

	18
	小型红外线消毒柜
	台
	1
	436.20 
	436.20 

	19
	镊子
	个
	1
	2.70 
	2.70 

	20
	压舌板
	块
	1
	0.90 
	0.90 

	21
	喉头喷雾器
	个
	1
	118.80 
	118.80 

	22
	便携式心电图仪
	台
	2
	3273.00 
	6546.01 

	23
	血糖测定仪
	台
	1
	331.20 
	331.20 

	合计：
	376852.52


※二、货物名称、要求及技术标准

（一）护理床技术要求

	位置
	序号
	名称
	参考图片
	规格
	技术参数

	二人间
	1
	双柄手摇床
	[image: image1.png]



	2050*1020*1000
	　1.床架 规格：1980（不包括床头床尾板）×900（不包括护栏）×500mm（不包括床头高度）±30mm
　2、升降功能：①背部升降：升降角度0～75º，±2º；②腿部升降：升降角度0～45º，±2º。
　3、床身主要部件：
　①床面板采用优质冷轧钢板一次性冲压拉伸成型，四周采用滚圆工艺对拉伸边的切口进行无损卷边工艺处理，从而达到避免在特定的极端条件下床面板的加工工艺锐边对人体伤害事件的发生，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接≥15×20×1.0MM矩管加强筋，增加承载力；
　②床靠背采用双支撑转轴结构，将人体重量均匀地分布在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无噪音；
　③床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥4mm。耐磨，运作无噪声，防折断。
　④床芯主架采用≥40mm×40mm×1.2mm优质碳钢矩管；
　⑤床腿采用≥40mm*40mm，1.2mm碳钢矩管；
　⑥直径≥5 英寸刹车脚轮四个，其中2个独立刹车功能，2个自行轮，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后床不会有相对滑动，方便推行及控制，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6材质，具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，轮面材质采用耐磨 TPR，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。
　4、护栏：
　①木纹铝合金护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，立管使用直径≥7mm铝合金圆管，采用侧位击孔安装方式，强度高，六点支撑防夹手模式，杜绝安全隐患；铝合金符合《金属家具通用技术条件》《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检验标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象、光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷、涂层可迁移元素 （锑 (Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均检验合格；中性盐雾试验（NSS试验）：100h （连续喷雾）涂层本身的耐腐蚀等级、涂层对基体的保护等级均达10级；

	
	
	
	
	
	　②六柱木纹铝合金立柱采用双向成形加工工艺成形；
　③高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠；
　④加厚D形铝合金护手，表面硬化处理，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方；
　⑤护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥36CM，有效防止发生坠床风险，护栏承受水平横向≥1000N力值后未产生影响正常使用的变形。
　5、床头床尾板：
　①床头床尾板由橡木板材构成；燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级（平板状建筑材料）要求，燃烧增长速率指数（W/S）≤250，60S无燃烧滴落物引燃滤纸现象；
②整体弧线设计，床头床尾实木橡木，外包易清洁，整体实木床头高度600*宽度1020厚≥25mm，床尾460*1020壁厚≥25mm。侧边实木橡木长度2050mm高度150mm厚度18mm.

	
	
	
	
	
	
　③整床规格：长2050mm*宽1020mm*高500mm（含床头床尾）±30mm，床头、床尾板采用挂式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便，床头推手位受力强度≥450N；
　6、床架加工：
　①整体床架采用优质冷轧型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀。         
　②喷塑前床体采用悬链式抛丸机表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈。
　 7、床屏：①表面采用优质环保皮；覆面材料理化性能：皮革面料，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级；皮革涂层黏着度＞3.0N/10mm，通过QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》检测，②海绵：采用优质海绵，软硬适中、回弹性好、不变形，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；燃烧性能判定依据为GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准中的表“家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级和分级依据”：单位面积热释放速率峰值（kW㎡）≤247.2、平均燃烧时间（s）≤15、平均燃烧高度（mm）≤130。
　8、传动装置：
　①摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠。
　②摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；
　③手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。
　9、床脚采用≥40×40×1.2mm优质冷轧型材焊接而成，带插杆式5寸面包静音脚轮，四轮带刹。
　10、床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。
　11、 安装方式：现场组装；

	
	2
	床垫
	[image: image4.png]



	1900*900*70
	1.床垫：床垫尺寸和分段与床相配，外套采用蓝色牛津布，底层为≥30mm椰丝成型垫，面层≥40mm高弹性海绵，有透气孔，床垫套全脱设计，方便拆洗。
2.床垫通过《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》：《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》：《绿色产品评价 家具》：《高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定》：《国家纺织产品基本安全技术规范》标准检验；产品有害物质（甲醛释放量≤0.03mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m³）；（卫生、安全）、缝边、（铺面、边面缝纫）、耐久性（睡眠区域中心、边部）均检验合格；交货时提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“床垫”检验检测报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
3、安装方式：整装到货，不需要安装；

	
	3
	定制床头[image: image5.png]


柜
	
	600*450*650mm
	1.基材采用多层实木板加压而成厚约18MM，环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰阻燃性能通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（B）级要求；2、封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结构均为N.D；
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶；
4、五金件：导轨、铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；
5、结构：侧板前方顶端R50圆角处理，防止碰伤，上部靠前方制作拉手孔位，方便老人起床使劲；抽屉须带锁具；锁具的互开率极低，每个锁具配2把专用钥匙，不得出现一把钥匙可同时开其他柜门；抽屉和柜门采用免拉手斜边封边工艺；
6、安装方式：现场组装。

	保健室、医疗室
	4
	医用治疗处置柜
	[image: image6.png]



	5600*600*2000
	基材：采用优质退火电解钢板，厚度≥0.8mm，符合不限于QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3828-1999、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002检验标准，乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验：经50h乙酸盐雾试验，试样表面未出现基体红锈，保护等级为10 级；抑菌率－金黄色葡萄球菌、抑菌率－大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：均检验合格；
2、柜体喷涂层：采用Ⅰ型1类热固性粉末，优质静电喷涂；具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点。符合HG/T 2006-2022、GB 18581-2020、GB 30000.2-2013、GB 30000.9-2013、GB/T 22232-2008标准。附着力－干附着力≤0级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥4H，耐冲击性为无裂纹、皱纹及剥落，杯突试验≥5.2mm，耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]72h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]72h无异常，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤0.02mg/kg，镉（Cd）含量≤0.02mg/kg，铬（Cr）含量≤0.02mg/kg，汞（Hg）含量≤0.002mg/kg，化学物质的热稳定性：放热分解能低于300焦耳/克；化学品分类：不属于爆炸性物质、不属于自反应物质。附着力不低于2级。

3、柜门：采用木纹热转印技术；工艺： 热压烫画（热熔胶黏合）：高温（约150–180℃）熔化转印膜/烫画纸的热熔胶，图案压合在材质表面，冷却后粘合，颜色根据现场搭配；
4、裙角：采用优质304不锈钢板冲压折边处理，厚度≥1.0mm，高度≥80mm，表面拉丝工艺；
5、台面：采用优质医用人造石，厚度≥12mm，边缘加厚≥30mm，通过GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》检测。石材理化性能，耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.02，IY≤0.02；                                                           6、医用治疗处置柜成品符合《金属家具通用技术条件》《漆膜耐霉菌性测定法》《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》《公共场所阻燃酯制品及组件燃烧性能要求和标识》检验；外观性能要求、理化性能、力学性能要求、中性盐雾试验（200h）均检验合格；阻燃性能等级达到家具（组件）阻燃2级要求；耐霉菌性检验合格；
7、安装方式：现场组装。
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	检查床
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	1900×650×800
	1.面料：采用优质环保皮：覆面材料理化性能：皮革面料，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级；皮革涂层黏着度＞3.0N/10mm，通过QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》检测；
2、海绵：采用优质海绵，软硬适中、回弹性好、不变形，符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；燃烧性能判定依据为GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准中的表7“电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级和分级依据”：单位面积热释放速率峰值（kW㎡）≤247.2、平均燃烧时间（s）≤15、平均燃烧高度（mm）≤130；
3、脚架：优质钢质金属脚架，立柱≥40*40mm厚度≥1.5mm；优质环氧聚酯塑粉，全自动静电喷塑；
4、五金件：导轨、铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；
5、安装方式：现场组装。
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	按摩椅
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	1160*740*1080(±30mm)
	1.外壳框架：采用优质ABS塑料一次成型：外框厚度≥6mm；参照《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》《塑料家具通用技术条件》《塑料家具中有害物质限量》《塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法》检测，外观、密度、多环芳烃均检验合格，有害位置限量（可迁移元素）锑 、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均未检出（未检出—表示检测结果小于检出限）；
2、面料：采用高档EPU无溶剂生态环保皮：
3、参数：额定电压：220V、额定功率：50Hz、额定功率：80W;
功能：12位一体按摩、岫玉机芯、语音声控、大座舱设计180斤不拥挤、27种定制按摩程序、全身覆盖穴位按摩、臀部滚轮揉捏按摩、全身波浪式气囊夹捏、U型头枕气囊夹捏、腰部艾草热敷、小腿热敷、足底滚轮揉捏、足底滚轮刮痧、零重力云感悬浮仓、腿部伸缩、蓝牙音响、可选定点局部按摩、多档气囊调节、多档力度调节、液晶触控大屏、旋钮快捷中控、USB充电接口；具备防夹伤功能；
4、须具备国家保险机构承保产品；
5、安装方式：一体免安装。
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	诊疗桌
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	1600*1500*750
	1.板材：采用优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度25mm，其余部位16mm，除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结构均为N.D；
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶；
4、五金件：导轨、铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；
5、钢制脚架：立柱采用≥Ф50厚度≥1.5mm圆管，底盘Ф≥400mm圆形地盘：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》理化性能要求：金属喷涂层耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾试验≥450小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级；
6、安装方式：现场组装。
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	诊疗椅
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	650*715*1050(1260)
	1.头枕：升降调节（5档5cm）头枕面角度旋转调节（4档35°）；
2、椅背：椅背超薄卡扣设计，背网采用优质环保网布面料；
3、框架：新型PA工程塑料+GF30%；
4、塑料支撑架：新型PA工程塑料+GF30%；
5、坐垫：采用臀部缓压设计，可有效缓解使用者久坐带来的身体压力，减小人体臀部神经的压迫；
椅座：聚丙烯外壳和14mm模压弯木板；
6、扶手：按钮式可高低6段调节升降，PU软扶手面，PA工程塑料+GF30%支架；
7、底盘：具备23度同步倾仰功能，底盘下方旋钮可调节椅背拉力；
8、气压棒：优质Ⅳ级100mm气压棒，可承重250KG；
9、腰垫：可5CM升降调节，带状塑料腰垫，PA工程塑料+GF30%；
10、脚轮：55mm超高强度PA滑轮，10万次滚动测试；
11、椅脚：340mm塑料脚，超高强度；
12、螺丝：采用高强度点胶耐落螺丝，重要部位使用12.9级超高强度螺，通过轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法、轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价检验；中性盐雾试验（NSS）达9级；
13、安装方式：现场组装。
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	就诊椅
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	525*580*850
	1.框架：框架采用≥40*35橡木弯曲成型；
2、油漆：优质环保水性油漆；经过3底5面工艺；
3、面料：采用优质环保高新科技面料，符合《纺织品 禁用偶氮染料的测定》《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》检验，判定依据《国家纺织产品基本安全技术规范》《建筑材料及制品燃烧性能分级》（家具制品用织物），燃烧氧数值≧32%，损毁长度≦125mm，续燃时间≦5s，阴烧时间≦5s，燃烧滴落物未引起脱质棉燃烧或阴烧，甲醛未检出，可分解芳香胺染料未检出；
4、海绵：采用优质海绵，表面密度≥30KG/m³;
5.螺丝：采用8mm高强度点胶耐落螺丝与预埋螺母组合；重要部位使用12.9级超高强度螺。
6.安装方式：现场组装。

	二、三层休闲接待区
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	护理站
	
	6400*600*1100
	1.基材采用E0级多层实木板加压而成厚约18mm，除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、封边：采用优质环保PVC封边条，通过QB/T [image: image13.png]


4463-2013《家具用封边条技术要求》检测，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结构均为N.D；
3、裙角：采用优质304不锈钢板冲压折边处理，厚度≥1.0mm，高度≥80mm，表面拉丝工艺；
4、台面及外围下方：采用优质可弯曲亚克力人造石，厚度≥12mm，边缘加厚≥30mm，通过《室内用石材家具通用技术条件》检测。石材理化性能，耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.02，IY≤0.02；
5、安装方式：现场组装。
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	药品柜
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	900*500*2000
	1.基材：采用优质退火电解钢板，厚度≥0.8mm，符合不限于QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3828-1999、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002检验标准，乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验：经50h乙酸盐雾试验，试样表面未出现基体红锈，保护等级为10 级；抑菌率－金黄色葡萄球菌、抑菌率－大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：均检验合格；
2、柜体喷涂层：采用Ⅰ型1类热固性粉末，优质静电喷涂；具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点。符合HG/T 2006-2022、GB 18581-2020、GB 30000.2-2013、GB 30000.9-2013、GB/T 22232-2008标准。附着力－干附着力≤0级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥4H，耐冲击性为无裂纹、皱纹及剥落，杯突试验≥5.2mm，耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]72h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]72h无异常，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤0.02mg/kg，镉（Cd）含量≤0.02mg/kg，铬（Cr）含量≤0.02mg/kg，汞（Hg）含量≤0.002mg/kg，化学物质的热稳定性：放热分解能低于300焦耳/克；化学品分类：不属于爆炸性物质、不属于自反应物质。附着力不低于2级；
3、柜门：采用木纹热转印技术；工艺： 热压烫画（热熔胶黏合）：高温（约150–180℃）熔化转印膜/烫画纸的热熔胶，图案压合在材质表面，冷却后粘合，适用广、颜色根据现场搭配；
4、台面：采用国产优质实芯理化板，厚度12.7mm厚，边缘加厚至25mm做打磨抛光处理；
5、安装方式：现场组装；

	临终关怀室
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	临终关怀[image: image15.png]


床
	
	1200*1950*420（不含床头床尾）
	1.基材：橡木板材床头、床尾厚度≥50mm床头高度1000mm、床尾高度450mm，床边板材≥120*40mm：不低于5根床换，床换大小≥60*40mm、床换上配静音软垫；橡木板材燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级（平板状建筑材料）要求，燃烧增长速率指数（W/S）≤250，60S无燃烧滴落物引燃滤纸现象；
2、油漆：优质环保水性油漆；
3、安装方式：现场组装。
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	床垫
	
	1200*1920*200
	1.绗缝层（A层/B层）：
面料：针织或梭织布，克重≥180g/㎡，厚度≥1mm
卷曲中空长丝纤维：克重≥60 g/㎡，厚度≥2mm
卷装或片装海绵，密度≥16kg/㎥，厚度≥10mm
无纺布：克重≥20g/㎡
填充层物料：
A面第一层：片装三维椰棕，厚度≥20mm，无胶水
A面第二层：纯白纤维棉毡，密度≥300g/㎡，厚度≥3mm
床芯：大芯直立弹簧床网，≥4环，厚度≥160±5mm
B面第一层：纯白纤维棉毡，密度≥300g/㎡，厚度≥3mm
2、围子：
绗缝面料：针织或梭织阻燃布，克重≥180g/㎡，厚度≥1mm
卷曲中空长丝纤维：克重≥60g/㎡，厚度≥2mm
卷装海绵（白色）：海绵，密度≥16kg/㎥，厚度≥7mm
无纺布：克重≥20g/㎡
3、弹簧内胆：
大芯直立弹簧系统，边框钢线直径：5.0mm   弹簧圈数：≥4圈     弹簧口径：55±5mm；弹簧腰径：35±5mm
弹簧线径：2.2±0.1mm      
床垫四周加固支撑：150cm宽度床垫，宽边弹簧≥14个，长边弹簧≥30个
3、安装方式：一体免安装；


（二）医疗设备技术要求

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	身高坐高计
	1.机械式，电镀支架；2.量程≥2000mm；分度值1mm，误差≤1mm。座高计≥1200mm

	2
	体重计
	1.电子式；2.量程≥160kg，最小分度值100g，误差≤10g；

	3
	胸围尺
	1.PVC塑料质，顶端黏附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。

	4
	肺活量计
	1.电子。2.测量范围：100～10000ml；

	5
	血压计
	1.汞柱台式，喷塑铝壳；2.各种臂带可供选择，乳胶球阀。

	6
	污物桶
	1.PVC外桶，内胆不锈钢制；2.带开盖踏板，Φ≥300mm。

	7
	敷料缸
	1.规格约500×1000ml2.铁制搪瓷，由底座、圆筒、缸盖组成。

	8
	方盘
	1.规格：200×300mm；2.铁制白色搪瓷或不锈钢，长方形。

	9
	带盖方盘
	铁制白色搪瓷或不锈钢，长方形长×宽200×300mm

	10
	剪刀
	不锈钢制，全长不小于190mm，剪刀片厚度1.5±0.2mm

	11
	外伤处理器械包
	包括：125mm医用剪刀×1把，125mm敷料镊子1把，胶布2卷，纱布绷带100×5000mm4卷，乳胶止血带1条，压舌板、笔式手电筒、敷料盒、敷料镊子、敷料剪等。

	12
	计算器
	外观规格≥110×140mm

	13
	紫外灯
	石英灯管，带罩，波长253.7A，工作电压AC220V50Hz，2×30W，不锈钢灯臂，调节角度0-180度，闲置时垂放，关上保护门，带定时器，最大定时≥120分钟内可调，定时器工作完毕能自行断路，具备医疗器械注册证

	14
	急救包
	1.PVC分格箱，430×250×350mm;2.包括：创可贴10片1包、酒精50ml×1瓶、红贡50ml×1瓶、蓝贡50ml×1瓶、温乃近、肚泻药，听诊器1具，一次性压舌板1把，丁字式开口器1把，舌钳1把，体温表1支，大圆头叩诊槌1把，笔式手电筒1把，125mm医用剪刀1把，125mm敷料镊子1把，920×110mm卷式夹板2个，胶布2卷，纱布绷带100×5000mm4卷，三角绷带910×910×1300mm2包，500×800mm压缩纱布块2包，75×75mm医用纱布片10片，酒精棉片10片，5支装碘

	15
	开合式担架
	轻型，铝合金制，小型折叠式，帆布面料。

	16
	止血带
	医用高分子材料制，乳白色，长条扁平型，点连叠型装盒，具备医疗器械注册证。

	17
	饮水机
	行业标准

	18
	小型红外线消毒柜
	行业标准

	19
	镊子
	医用200—250mm

	20
	压舌板
	医用不锈钢

	21
	喉头喷雾器
	医用

	22
	便携式心电图仪
	5.6英寸高清显示屏，九宫格键盘，中英文输入；每通道采样率32000Hz，采样位数24，基线稳定仅需1S，频响范围0.01—240Hz，支持双极起搏检测。支持外设：读卡器、扫描枪、激光打印机、U盘、SD卡，外置键盘鼠标。存储格式：HL7、SNL、PDF等

	23
	血糖测定仪
	符合GB/T19634--2021国家标准产品


※三、其他要求

　　（一）成交供应商的工作人员在为采购人的服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由成交供应商自行负责。

（二）在履约服务期限内，中标供应商自行组织人员完成合同约定事务，并按国家法律法规的要求完善用工制度，中标供应商为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由中标供应商自行承担，因中标供应商未完善而引起的劳动争议由中标供应商自行负责。

（三）成交供应商人员因自身工作失误造成货物、现场、人员及其他损失由成交供应商自行负责，采购人不承担责任。

（四）为确保供应商编制的响应文件中对招标项目“技术参数要求”应答的真实性，防止供应商提供虚假技术参数响应或证明资料，供应商中标后，采购人、采购代理机构认为有必要对成交人所投产品全部或部分的技术参数进行核实时，成交人有义务积极配合招标人的核实要求。经核实，证明成交人对招标项目技术参数响应确实存在虚假应标事实的，采购人或采购代理机构将成交人虚假应标详细情况向本级财政部门书面报告，由财政部门依法进行审查，对发现的问题依法予以纠正，并对成交人虚假应标行为进行严肃处理。

四、样品清单列表

供应商在投标时须提交以下样品，未提供样品的，按照评审标准进行评审。样品清单如下：

	序号
	样品名称
	图样
	参考规格尺寸（±3mm）
	数量/单位

	1
	床头柜
	[image: image20.png]



	600*450*650mm
	成品1个

	2
	诊疗椅
	[image: image16.png]



	690*660*1070-1190
	成品1把

	3
	手摇装置
	[image: image2.png]



	ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠
	小样1套

	4
	处理柜－退火电解钢板
	[image: image3.png]



	≥200*200*0.8mm（木纹热转印处理）
	小样1块


第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、交货（实施）时间、地点及验收　

（一）交货（实施）时间

该项目成交人必须在领取中标通知书后5个工作日内签订合同，并在合同签订后45个日历天内将符合采购要求的全部产品送达指定地点，完成安装调试工作，并验收合格交付正常使用。每延迟一天扣除成交金额的0.5%。
（二）交货（实施）地点

重庆市铜梁区维新镇（具体以采购人指定地点为准）

（三）验收

1.货物到达现场后，成交人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.成交人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，技术指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.成交供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定标准的，应在采购人要求的期限内整改至合格，整改费用自理。因质量不合格对采购人造成损失的，成交供应商承担全部赔偿责任，采购人同时有权按不超过成交金额10%的比例计扣违约金。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

※二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：核心产品护理床响应产品质量保证期为5年，床垫质保1年，从该项目最终验收合格并签字确认之日起算起。供应商可根据自身情况，在不低于本要求的前提下承诺更优质的质保期。

2.供应商所投产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定（“三包”规定质保期优于竞争性磋商文件规定的质保期时）；
3.质量保证金为成交金额的3%，缴纳形式为转账或保函，在施工完毕经验收合格后10个工作日内提交采购人。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购单位提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

成交人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和厂家应在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交人和厂家的产品技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和厂家应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供货物上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人和厂家提供售后服务的，该成交人和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

※三、投标报价

（一）本项目最高采购限价376852.52元。超过本项目最高采购限价和单价限价的报价为无效报价。

（二）本次报价为人民币报价，包含供货、包装运输、搬运、安装、辅材、售后服务亦包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、合理利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用。

（三）供应商对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场材料、设备价格波动，一律由成交人自行负责，采购人均不承担价差补偿。

※四、付款方式　　　

本项目无预付款，成交人须在规定时间内供货并完成安装调试且验收合格后90日内向成交人支付到合同总金额100%的货款。

※五、履约保证金

（一）履约保证金数额。本项目履约保证金按成交金额的5%收取，由项目成交人在与采购人签订合同前，以银行转账、银行电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，成交人可任选一种。

（二）成交人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后，采购人一次性无息退还履约保证金，采用保函的在保函有效期到期后自动失效。
（三）若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本竞争性磋商文件相关规定进行处理。

※六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

※七、现场踏勘

本项目采购人不组织集中踏勘现场。若需踏勘现场请供应商自行与采购人联系，联系方式详见第一篇。

无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。
※八、其他

（一）合同签订后，成交人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

（二）未经采购人同意，项目成交人不得将成交的项目分包、转让给其他单位。否则，可随时取消其成交资格，并没收其保证金。由此给采购人和成交人造成的经济损失均由成交人自行全部承担。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以随机的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照竞争性磋商文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款‘较大数额罚款’具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》由供应商提前准备并盖章后携带至磋商现场填报）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价(40%)
	40
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	四舍五入，保留小数点后两位。

	2
	技术部分

(43%)
	43
	原材料检验检测报告（20分）

提供检验检测机构出具的以下检验报告，每提供1个得2分，最高得20分。

（1）冷轧钢板：符合《金属家具通用技术条件》《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测，理化性能检验合格，乙酸盐雾试验喷雾试验≥450h，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级；提供具有CMA或CNAS标识的满足上述要求的检测报告达到上述要求的“冷轧钢板”检验报告复印件，加盖供应商公章。

（2）铝合金：符合《金属家具通用技术条件》《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等检验标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象、光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷、涂层可迁移元素 （锑 (Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se））均检验合格；中性盐雾试验（NSS试验）：100h （连续喷雾）涂层本身的耐腐蚀等级、涂层对基体的保护等级均达10级；提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“铝合金”检验检测报告复印件，加盖供应商公章。

（3）橡木板材；燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1（B）级（平板状建筑材料）要求，燃烧增长速率指数（W/S）≤25；火焰横向蔓延未达到长翼边缘，600s时的总放热量（MJ）≤3.0；60s内焰尖高度（mm)≤55;60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；提供国家认可的第三方机构出具带CMA或CNAS标识满足要求的“橡木板材”燃烧性能检验检测报告复印件，加盖供应商公章。

（4）多层实木板：环保性能符合不限于《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；判定依据：浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品质量监督抽查实施细则检验标准；含水率检验、胶合强度（MPa）、表面胶合强度（MPa）、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格；甲醛释放量≤0.025mg/m³；提供国家认可的第三方检验检测机构出具的“多层实木板”检测报告复印件，加盖供应商公章；燃烧性能：阻燃性能通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（B）级要求；单体燃烧试验（燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延长度、600s时的总放热量）检验合格、可燃性试验（60s内焰尖高度、60s燃烧滴落物引燃滤纸现象）检验合格；提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“多层实木板”燃烧性能检验检测报告复印件，加盖供应商公章。
（5）退火电解钢板：符合不限于QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3828-1999、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002检验标准，乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验：经50h乙酸盐雾试验，试样表面未出现基体红锈，保护等级为10 级；抑菌率－金黄色葡萄球菌、抑菌率－大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：均检验合格；提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“退火电解钢板”燃烧性能检验检测报告复印件，加盖供应商公章。
（6）Ⅰ型1类热固性粉末：符合HG/T 2006-2022、GB 18581-2020、GB 30000.2-2013、GB 30000.9-2013、GB/T 22232-2008标准。附着力－干附着力≤0级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥4H，耐冲击性为无裂纹、皱纹及剥落，杯突试验≥5.2mm，耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]72h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]72h无异常，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤0.02mg/kg，镉（Cd）含量≤0.02mg/kg，铬（Cr）含量≤0.02mg/kg，汞（Hg）含量≤0.002mg/kg，化学物质的热稳定性：放热分解能低于300焦耳/克；化学品分类：不属于爆炸性物质、不属于自反应物质。提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“Ⅰ型1类热固性粉末”检验检测报告复印件，加盖供应商公章。

（7）塑料部件：符合不限于《塑料非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》检验标准：无裂纹、明显变形、缩水、针孔应无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；密度：0.65—1.0g/cm³之间；多环芳烃未检出，16 种多环芳烃（PAH）总量未检出；表面涂层有害物质限量：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均未检出；提供国家认可的第三方检验检测机构出具“塑料部件”的检测报告复印件，加盖供应商公章；
（8）浸渍胶膜纸饰面刨花板：通过判定依据：《胶膜纸饰面纤维板和浸渍胶膜纸饰面刨花板产品质量监督抽查实施细则》标准、检验依据《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测；静曲强度（MPa）≥11.0，内结合强度（MPa）≥0.4，含水率（%）≤9.5，甲醛释放量≤0.03mg/m³；2h吸水厚度膨胀率（%）≤5.0，表面胶合强度（Mpa）≥0.90，表面耐磨磨耗值（mg/100r）≤50；提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“浸渍胶膜纸饰面刨花板”检验报告复印件，加盖供应商公章。

（9）面料：符合《纺织品禁用偶氮染料的测定》《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》检验，判定依据《国家纺织产品基本安全技术规范》《建筑材料及制品燃烧性能分级》（家具制品用织物），燃烧氧数值≧32%，损毁长度≦125mm，续燃时间≦5s，阴烧时间≦5s，燃烧滴落物未引起脱质棉燃烧或阴烧，甲醛未检出，可分解芳香胺染料未检出；提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“面料”检验检测报告复印件，加盖供应商公章。

（10）水性面漆、水性底漆：通过《环境标志产品技术要求 水性涂料》：《室内装饰装修用水性木器涂料》；G《木器涂料中有害物质限量》：《色漆和清漆 耐循环腐蚀环境的测定 第1部分：湿（盐雾）/干燥/湿气》：《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识：第2部分：起泡等级的评定》：《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第5部分：剥落等级的评定》：《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第3部分：生锈等级的评定》；《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第6部分：胶带法评定粉化等级 》检测；有害物质限量（V0C含量涂料、甲醛含量、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆腻子和醇酸清漆）镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量、苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]均未检出；工业涂料中有害物质限量、可溶性铅未检出；在容器中状态搅拌后均匀无硬块；耐循环腐蚀环境的测定：循环A(4个循环，32h）、起泡等级、生锈等级、剥落等级、粉化等级（胶带法）均为0级；提供国家认可的第三方机构出具带CMA或CNAS标识满足要求的“水性底漆”和“水性面漆”检验检测报告复印件，加盖供应商公章。



	供应商提供检验报告并加盖供应商公章，检验报告须具有可查询的二维码；

	
	
	
	2.样品工艺、用材、外观（8分）

根据供应商提供的样品的外观、材质、质量、制作工艺等方面进行评分：

（1）床头柜样品材质结实，结构稳定，色泽明亮，整体美观协调，且完全满足需求的得2分，有1处瑕疵得1分，有2处及以上瑕疵得0分。

（2）诊疗椅样品工艺规整，收边细致，用材优良，无裂痕，无明显色差，无错位，且完全满足需求的得2分，有1处瑕疵得1分，有2处及以上瑕疵得0分。

（3）手摇装置样品金属及五金件用材及选型满足要求，接缝牢固、均匀，无毛刺、表面无褪色、无脱漆、无锈蚀现象，且完全满足需求的得2分，有1处瑕疵得1分，有2处及以上瑕疵得0分。

（4）处理柜－退火电解钢板样品环保安全，无霉斑、潮湿、黏手，喷涂及用漆件环保无异味，人造板及用胶件环保无异味，且完全满足需求的得2分，有1处瑕疵得1分，有2处及以上瑕疵得0分。
	1.提供的样品满足技术参数要求才对样品进行评审。

2.供应商提供的样品不齐全或未按招标要求提供样品的，样品部分得0分。

3.样品部分得分为0分的供应商，将失去成为中标候选人的资格，仅保留其合格供应商身份。

	
	
	
	3.实施方案（10分）

供应商针对本项目提供的项目实施方案，根据本次采购清单内容，包含但不限于：

（1）项目总体实施步骤

（2）生产制作方案及执行标准

（3）原材料组织方案及质量保障依据

（4）安全生产方案及依据

（5）运输安装计划及步骤

（6）安全文明施工方案等

方案内容无瑕疵的得10分；

方案内容存在1处瑕疵的得8分；

方案内容存在2处瑕疵的得6分；

方案内容存在3处瑕疵的得4分；
方案内容存在4处及以上瑕疵的不得分；
	本项内容中所称的“瑕疵”包含但不限于以下内容：①方案内容缺项、内容表述不完整；②内容表述前后矛盾、无连贯性；③内容存在逻辑漏洞；④内容存在常识性错误；⑤方案措施不适用于本项目特性或非专门针对本项目制定；⑥方案中提出的措施不利于本项目目标的实现；⑦现有技术条件下不可能实施的情形；上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	
	4.售后服务方案（5分）

供应商针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于产品质量保证、质保时间、质保范围、服务速度与效率、应急维修、备品备件、服务咨询、专人巡检等内容。

方案内容无瑕疵的得5分；

方案内容存在1处瑕疵的得3分；

方案内容存在2处瑕疵的得1分；

方案内容存在3处及以上瑕疵的不得分；
	

	3
	商务部（17%）
	11分
	1.生产能力（11分）
供应商或所投产品制造商自有或租赁以下设备：

（1）全自动计算机板材开料锯

（2）全自动激光封边机

（3）六排多轴钻

（4）全自动焊接机器人

（5）数控冲孔机

（6）数控折弯机

（7）全自动滚动切管机

（8）前处理自动喷涂生产线

（9）长形母榫作榫机

（10）榫卯加工中心

（11）数控木工镂铣机

以上生产设备证明材料有一项得1分，最高得11分。
	1、在投标文件中提供设备实物图片。2、供应商或所投产品制造商购买设备的提供购买发票（出租人购买发票）复印件和合同（设备租赁合同）复印件。3、设备名称和左述表述不一致的，但投标文件中提供设备技术参数、说明书复印件，以及主要功能阐述说明证明其功能相同或优于要求参数的，经评标专家认可视为合格。

	
	
	资质

(4%)
	2.供应商或所投产品制造商具有有效的《家具甲醛限量认证证书》的，得1分。
	投标文件中提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。

	
	
	
	3.供应商或所投产品制造商具有有效的《人类工效学产品认证证书》的，得1分。
	

	
	
	
	4.供应商或所投产品制造商具有有效的《家具有害物质限量认证证书》的，得1分。
	

	
	
	
	5.供应商或所投产品制造商具有有效的《环保产品认证证书》的，得1分。
	

	
	
	业绩

(2%)
	根据供应商2023年7月1日（以合同签订时间为准）至今护理床销售业绩评分，每个合同得1分，满分2分。
	投标文件中提供合同和验收合格报告复印件并加盖供应商公章。


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商，再委托代理商参与磋商的；

（十一）法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

不接受。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，经供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。
（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市铜梁区人民政府网（http://www.cqstl.gov.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对磋商文件提出质疑的，在竞争性磋商文件发售期限内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

2.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

4.供应商对磋商文件中的供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人或采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后3个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

3.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

七、采购代理服务费

（一）采购代理服务费金额为5000元，由成交供应商领取成交通知书前向采购代理机构缴纳。

（二）服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起5个工作日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据竞争性磋商文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  采购合同

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	磋商项目名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、技术及质量要求

	二、商务要求

	三、付款方式：



	四、履约保证金：



	五、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	六、其他约定事项：

1.竞争性磋商文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提起诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具有同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术条款差异表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      ；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                                

磋商项目名称： 

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                                供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术条款差异表

项目号：                             

磋商项目名称：

	序号
	项目技术需求
	技术应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：                              

磋商项目名称： 

	序号
	项目商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

竞争性磋商最终报价单（格式）

（采购代理机构名称）：

根据磋商会议上明确的各项要求，本人代表本公司对        （项目名称）竞争性磋商项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价（小写）：

（大写）：

相关补充说明：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表联系电话：

供应商名称 ：               （盖章）
年  月  日

注：供应商可按此格式制作“竞争性磋商最终报价单”，并加盖单位公章或签字后自行携带到现场，用于最终报价。

（结束）
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