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第一篇  采购邀请书

重庆鸿丰工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市铜梁区民政局（以下简称：采购人）的委托，对铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院） 家具采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	项目名称
	最高限价

（元）
	成交供应商数量

（名）
	备注

	铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院） 家具采购
	 497343.09
	1
	投标产品必须为中国大陆境内生产。


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为 497343.09元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请自行到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件及其它相关技术资料等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商是否领取，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。
（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限： 

1.竞争性磋商文件发售期：2026年7月29日起至2026年8月5日17时00分。

2.报名方式：凡有意参加供应商，请于磋商文件提供期限内，在采购代理机构报名获取招标文件等其他相关技术资料。请持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（原件）和营业执照副本复印件。未在规定时间内报名参加报价的供应商，采购人和采购代理机构将不予接受其响应文件（可电话咨询报名事宜）。
3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包。

（四）递交响应文件地点：重庆市铜梁区民政局五楼会议室。
（五）提交响应文件时间：2026年8月6日15时00分-15时30分。
（六）磋商开始时间：2026年8月6日15时30分。
五、投标保证金

无。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民政府网（https://www.cqstl.gov.cn/）上发布，或请各供应商到重庆鸿丰工程管理有限公司　领取；无论供应商是否领取，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市铜梁区民政局

联系人：冯老师 

电  话：13883433881 

地  址：重庆市铜梁区南城街道民福街84号
（二）采购代理机构：重庆鸿丰工程管理有限公司　

联系人：王老师

电  话：18323874400

地  址：重庆市两江新区龙山街道余松西路155号2幢10-2
第二篇  项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评审因素中相关规定处理。

※一、项目基本情况一览表
	序号
	产品名称
	规格（mm）
	单位
	工程量
	全费用综合单价
	全费用综合合价

	1
	机麻桌
	1020*1020*770
	张
	3
	1475.99 
	4427.97 

	2
	棋牌桌
	890*890*750
	张
	2
	435.62 
	871.23 

	3
	椅子
	525*580*850
	把
	246
	304.36 
	74871.87 

	4
	餐桌
	1400*750*750
	张
	22
	641.71 
	14117.61 

	5
	定制餐边柜
	1600*400*850
	个
	3
	1112.97 
	3338.92 

	6
	定制更衣柜
	1600*500*2000
	组
	1
	1796.48 
	1796.48 

	7
	定制货架
	1500*600*2000
	个
	4
	311.15 
	1244.61 

	8
	定制值班桌
	1240*610*750
	张
	3
	624.96 
	1874.88 

	9
	办公椅
	690*660*1070(1190)
	把
	13
	536.54 
	6975.04 

	10
	铁皮柜
	850*390*1850
	组
	3
	745.97 
	2237.91 

	11
	三人沙发
	2000*850*880
	个
	3
	1196.75 
	3590.24 

	12
	茶几
	1200*600*450
	个
	2
	574.44 
	1148.88 

	13
	方茶几
	600*600*450
	个
	2
	439.20 
	878.40 

	14
	值班床
	1200*2000*450
	张
	1
	454.77 
	454.77 

	15
	床垫
	1100*1920*70
	张
	1
	252.00 
	252.00 

	16
	定制会议桌
	4200*1400*750
	张
	1
	2134.20 
	2134.24 

	17
	定制会议椅
	420*450*900
	把
	12
	269.04 
	3228.52 

	18
	定制储物柜
	1200*400*800
	个
	1
	630.00 
	630.00 

	19
	阅览桌
	1800*800*760
	张
	1
	1603.64 
	1603.64 

	20
	定制书架
	7200*350*2000定制书架1组、5500*350*2000定制书架1组
	m2
	25.4
	414.01 
	10515.87 

	21
	休闲圆桌
	Ф600*580
	个
	2
	251.32 
	502.64 

	22
	
	Ф800*580
	个
	3
	420.86 
	1262.57 

	23
	双面货架1
	4650*950*2200
	组
	1
	2265.84 
	2265.84 

	24
	双面货架2
	3800*450*2200
	组
	1
	1839.00 
	1839.00 

	25
	单面货架
	950*300*1800
	个
	13
	280.04 
	3640.51 

	26
	定制收银台
	1200*600*950
	张
	1
	327.11 
	327.11 

	27
	三人沙发
	1850*700*780
	个
	1
	1071.09 
	1071.09 

	28
	单人沙发
	840*700*780
	个
	2
	652.63 
	1305.26 

	29
	定制长茶几
	1200*600*500
	个
	1
	648.24 
	648.24 

	30
	定制方茶几
	600*600*500
	个
	2
	426.84 
	853.68 

	31
	定制茶水柜
	800*400*600
	个
	1
	745.17 
	745.17 

	32
	定制财务办公桌
	1500*1500*1200
	张
	2
	653.43 
	1306.86 

	33
	文件柜
	810*400*1900
	个
	10
	690.13 
	6901.27 

	34
	办公桌
	1600*1600*750
	张
	3
	1353.12 
	4059.37 

	
	
	
	
	
	
	

	35
	等候椅
	三人位
	套
	5
	1746.45 
	8732.26 

	36
	衣柜
	每组2400*600*3000，共58组
	m2
	417.6
	561.40 
	234439.47 

	37
	电视柜
	1200*280*300
	个
	58
	726.03 
	42109.67 

	38
	布帘及辅料
	常规H2800
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米
	400
	68.88 
	27552.00 

	39
	
	
	米
	200
	58.80 
	11760.00 

	40
	轨道
	常规
	米
	300
	32.76 
	9828.00 

	合计
	 497343.09


二、项目技术规格及质量要求
	序号
	产品名称
	图片
	材质参数

	1
	机麻桌
	[image: image41.png]



	桌架：采用Ф60圆形钢管制作，厚度≥1.0mm；四脚落地，配加强筋，确保整体稳固及桌子下方的空间足够，表面优质塑粉，汽车漆工艺静电喷涂，四角圆角处理，防止碰伤；
2、台面采用3D防羊绒面料，手感舒适，经久耐用，配备专用独立光面桌面，确保桌子整体的多功能使用；
3、操着盘：定制消音操作盘，叠层消音防护设计，硅胶静音罩；
4、内部配备蓝光紫外线，用于杀菌、风干、除湿、抑菌，确保人员安全使用；搭载智能芯片、确保15000次不卡牌；缓冲式自导向吸牌轮、多个偏心弹性缓冲凹凸点设计、自动导向、缓冲降噪上牌顺畅、轻音；双段升牌结构、有效保持牌面整齐、不易倾斜；平稳支撑张紧轮：优化输送轨道、皮带、滚轮之间的磨损问题，平时无需日常维护，经久耐用；
5、电源：优质铜芯电源线，通过3C认证，确保使用安全；
6、参考品牌：雀友、松乐、宣和等同档次品牌；

7.安装方式：现场组装。

	2
	棋牌桌
	
	基材：橡木板材制作，台面厚度≥18mm，脚架≥60*60mm木方：燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级（平板状建筑材料）要[image: image42.png]


求，燃烧增长速率指数（W/S）≤250，60S无燃烧滴落物引燃滤纸现象；
2、桌面：采用优质环保仿羊绒面料；
3、含实木盖板；
4、参考品牌：国友、宣和、雀康等同档次品牌；

5.安装方式：现场组装。

	3
	椅子
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	1.框架：框架采用≥40*35橡木弯曲成型；
▲2、油漆：优质环保水性油漆；经过3底5面工艺；投标时提供国家认可的第三方机构出具带CMA或CNAS标识满足要求的“水性底漆”“水性面漆”检验检测报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
▲3、面料：采用优质环保高新科技面料，符合《纺织品 禁用偶氮染料的测定》《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》检验，判定依据《国家纺织产品基本安全技术规范》《建筑材料及制品燃烧性能分级》（家具制品用织物），燃烧氧数值≧32%，损毁长度≦125mm，续燃时间≦5s，阴烧时间≦5s，燃烧滴落物未引起脱质棉燃烧或阴烧，甲醛未检出，可分解芳香胺染料未检出；投标时提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“面料”检验检测报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
4、海绵：采用优质海绵，表面密度≥30KG/m³;
5、螺丝：采用8mm高强度点胶耐落螺丝与预埋螺母组合；重要部位使用12.9级超高强度螺；
6、安装方式：现场组装。
7、为保证产品质量，保障项目顺利实施，投标人需提供椅子实物图，包括：前视图、后视图、侧视图、轴侧图、俯视图。以及实物测量拍照尺寸图包括：总长度、总深度、总高度、实木椅架结构（含椅腿、扶手、靠背、座板）。所提供拍照图片均需清晰可见（图片不清晰视为无效）。

	4
	餐桌
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	基材：橡木板材制作，台面厚度≥18mm，脚架≥70*70mm原木：环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、油漆：优质环保水性油漆；经过3底5面工艺；
3.安装方式：现场组装。

	5
	定制餐边柜
	[image: image45.png]



	1.基材采用优质E0级多层实木板加压而成厚约18MM，环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；阻燃性能通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（B）级要求；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结果均为N.D.
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
4、防潮脚：采用80mm实木脚架；
5、台面：采用优质可弯曲亚克力人造石，厚度≥12mm，边缘加厚≥30mm；
6、五金件：导轨、铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10。参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
7.安装方式：现场组装。

	6
	定制更衣柜
	
	1.柜体基材采用优质E0级多层实木板加压而成厚≥18MM，顶板厚度≥25mm，背板厚度≥9mm；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修[image: image46.png]i



材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、门板：采用优质浸渍胶膜纸饰面欧松板，厚度≥18mm；
3、封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结果均为N.D.
4、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
5、五金件：导轨、铰链、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10。参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
6.安装方式：现场组装。

	7
	定制货架
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	1.基材：采用优质退火电解钢板，立柱≥75mmn*35mm*1.0mm，横梁≥60mm*40mm*1.0mm，层板0.6mm，每层承重≥150公斤；电解钢板符合不限于QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3828-1999、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002检验标准，乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验：经50h乙酸盐雾试验，试样表面未出现基体红锈，保护等级为10 级；抑菌率－金黄色葡萄球菌、抑菌率－大肠杆菌（大肠埃希氏菌）：均检验合格；
2、喷涂层：采用Ⅰ型1类热固性粉末，优质静电喷涂；具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点；
3.安装方式：现场组装。
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	定制值班桌
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	1.基材：采用优质E0级多层实木板加压而成，台面厚≥25MM，柜体18mm，抽屉底板≥5mm；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、桌面：四周整体注塑封边工艺，正前方斜边人性化设计，带一个Ф60mm过线孔，后方超出桌面6mm挡沿，防止桌面东西掉落，配280mm*20mm*10mm笔盒，方便放置笔和拿笔使用。过线孔位及挡沿均为注塑成型；
3、抽面门板：抽面规格405mm*150mm*18mm、门板规格：405mm*485mm*18mm，整体注塑封边工艺，拉手和铰链位置均一体注塑成型；
4，其余部位封边：PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结果均为N.D.
5、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
6、五金件：导轨、铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10。参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
7、钢制脚架：采用矩形管材厚度≥1.2mm；
8、侧柜防潮脚：高度≥50mm，采用厚度≥1.5mm钢板，20方管加固支撑；底部防锈、静音处理；
9、安装方式：现场组装。
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	办公椅
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	1.头枕：升降调节（5档5cm）头枕面角度旋转调节（4档35°）；
2、椅背：椅背超薄卡扣设计，背网采用优质环保网布面料；
3、框架：新型PA工程塑料+GF30%；
4、塑料支撑架：新型PA工程塑料+GF30%；
5、坐垫：采用臀部缓压设计，可有效缓解使用者久坐带来的身体压力，减小人体臀部神经的压迫；
椅座：聚丙烯外壳和14mm模压弯木板；
6、扶手：按钮式控制椅子可高低6段调节升降，PU软扶手面，PA工程塑料+GF30%支架；
7、底盘：具备23度同步倾仰功能，底盘下方旋钮可调节椅背拉力；
8、气压棒：优质Ⅳ级100mm气压棒，可承重250KG；
9、腰垫：可5CM升降调节，带状塑料腰垫，PA工程塑料+GF30%；
10、脚轮：55mm超高强度PA滑轮，10万次滚动测试；
11、椅脚：340mm塑料脚，超高强度符合BIFIMA标准；
12、螺丝：采用高强度点胶耐落螺丝，重要部位使用12.9级超高强度螺，通过轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法、轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价检验；中性盐雾试验（NSS）达9级；
13、安装方式：现场组装。
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	铁皮柜
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	1.基材：采用优质退火电解钢板，板材厚度≥0.8mm;
▲2、喷涂层：采用Ⅰ型1类热固性粉末，优质静电喷涂；具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点。符合HG/T 2006-2022、GB 18581-2020、GB 30000.2-2013、GB 30000.9-2013、GB/T 22232-2008标准。附着力－干附着力≤0级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥4H，耐冲击性为无裂纹、皱纹及剥落，杯突试验≥5.2mm，耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]72h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]72h无异常，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤0.02mg/kg，镉（Cd）含量≤0.02mg/kg，铬（Cr）含量≤0.02mg/kg，汞（Hg）含量≤0.002mg/kg，化学物质的热稳定性：放热分解能低于300焦耳/克；化学品分类：不属于爆炸性物质、不属于自反应物质。附着力不低于2级。投标时提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“Ⅰ型1类热固性粉末”检验检测报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
3、五金件：铰链、锁具均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10。参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
4、铁皮柜：成品符合不低于《绿色产品评价家具》标准；金属件（焊接件、冲压件、喷涂层）、结构安全、力学性能（隔板定位试验、隔板弯曲试验、隔板支撑强度试验、顶板、底板的持续加载试验）检验合格，产品有害物质：甲醛释放含量≤0.01mg/m3；苯、甲苯、二甲苯检验合格；总挥发性有机化合物（TVOV）检验合格；家具涂层可迁移元素铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均检验合格，交货时提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“铁皮柜”检验报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
5、安装方式：整装到货，不需要安装。
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	三人沙发
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	1.面材：采用优质环保皮，覆面材料理化性能：皮革面料，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级；皮革涂层黏着度＞3.0N/10mm；
2、海绵：优质定型海绵，软硬适中、回弹性好、不变形；
3、实木框架：采用优质橡木木方规格≥30mm*30mm，全部经过抛光处理；                                                                                         
4、沙发成品符合《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》：《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》：《绿色产品评价家具》：《高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定》：《国家纺织产品基本安全技术规范》：《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分：模拟火柴火焰》标准检验；产品有害物质（甲醛释放量≤0.03mg/m3、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m3）；家具涂层可迁移元素（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）均未检出、面料、缝纫和包覆、木制件、金属件、饰面均符合要求，力学性能、安全性能均检验合格；交货时提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的沙发检验检测报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
5、安装方式：整装到货，不需要安装。 
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	茶几
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	1.台面板材：采用优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，厚度≥25mm，通过判定依据：浸渍胶膜纸饰面纤维板和浸渍胶膜纸饰面刨花板产品质量监督抽查实施细则标准、检验依据《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；

2.封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结构均为N.D.
3、五金件：螺丝符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；
4、钢制脚架：采用55*55厚度≥1.0mm管材，符合《金属家具通用技术条件》；《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》9《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》理化性能要求：金属喷涂层耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾试验≥450小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级；
5、安装方式：现场组装。

	13
	方茶几
	[image: image53.png]



	

	14
	值班床
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	1.立柱采用80*40mm矩管厚度1.2mm一次成型高频焊接型材管；
2、床厅采用80*40mm矩管厚度1.2mm，床头、床尾拉换采用50*30mm矩管，厚度1.2mm；
3、床头上拉管及立管：床头上拉管采用25方管，立管采用20圆管；
4、床换：采用≥30mm*30mm*1.2mm三角管每层7根，圆边三角形（防碰伤），插入床厅位置加装塑料静音内塞套；
5、连接挂件整体呈90度直角，床厅与床立柱连接方式：卡扣式连接（无需螺栓）；
6、采用环保型实木铺板，厚≥15mm，干燥处理，木材平衡含水率≤12%，带加强筋；
7、床头高度≥900mm.床尾高度≥650mm；
8、安装方式：现场组装。
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	床垫
	
	1.床垫：床垫尺寸床相配，外套采用床垫专用面料，底层为≥30mm椰丝成型垫，面层≥40mm高弹性海绵；
2、床垫通过《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》：《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》：《绿色产品评价 家具》：《高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定》：《国家纺织产品基本安全技术规范》标准检验；产品有害物质（甲醛释放量≤0.03mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m³）；（卫生、安全）、缝边、（铺面、边面缝纫）、耐久性（睡眠区域中心、边部）均检验合格；交货时提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“床垫”检验检测报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
3、安装方式：整装到货，不需要安装。
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	定制会议桌
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	▲1、板材：采用优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度加厚≥50mm，其余部位16mm；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；投标时提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“浸渍胶膜纸饰面刨花板”检验报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
2、封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结构均为N.D.
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
4、脚架：钢制脚架，钢板厚度≥1.5mm；
5、五金件：螺丝、三合一连接件均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
6、会议桌：成品需依据金属家具产品质量监督抽查实施细则，符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》《金属家具通用技术条件》标准；其中人造板部件甲醛释放量（mg/m³）：≤0.085；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；稳定性：垂直加载稳定性，应无倾翻，垂直和水平加载稳定性，应无倾翻；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检测划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；耐湿热应不低于3级，耐干热应不低于3级；交货时提供“会议桌”检验报告复印件（原件随复印件备查）；
7、安装方式：现场组装。
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	定制会议椅
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	1.面材：采用优质环保皮，覆面材料理化性能：皮革面料，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级；皮革涂层黏着度＞3.0N/10mm；
▲2、海绵：采用优质海绵，表面密度≥30KG/m³；软硬适中、回弹性好、不变形，符合《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；燃烧性能判定依据为《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准中的表7“电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级和分级依据”：单位面积热释放速率峰值（kW㎡）≤247.2、平均燃烧时间（s）≤15、平均燃烧高度（mm）≤130。投标时提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的“海绵”检验检测报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
3、内板采用多层实木板加压而成厚约12MM；
4、脚架：采用≥40mm*25mm橡木弯曲成型；
5、螺丝：采用8mm高强度点胶耐落螺丝与预埋螺母组合；重要部位使用12.9级超高强度螺；
6、安装方式：整装到货，不需要安装。
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	定制储物柜
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	板材：采用优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面和隔板厚度≥25mm，其余部位≥16mm；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；

2.封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结构均为N.D.
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
4、五金件：导轨、铰链、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
6、安装方式：现场组装。
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	阅览桌
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	基材：橡木板材制作，台面厚度≥40mm，脚架规格≥70*70mm；燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级（平板状建筑材料）要求，燃烧增长速率指数（W/S）≤250，60S无燃烧滴落物引燃滤纸现象；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、油漆：优质环保水性油漆；经过3底5面工艺；

3.安装方式：现场组装。
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	定制书架
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	1.板材：采用优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥16mm；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结构均为N.D.
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
4、五金件：螺丝、三合一连接件均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
5、安装方式：现场组装。
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	休闲圆桌
	[image: image60.png]| ‘ 4




	基材：橡木板材制作，台面厚度≥18mm，脚架≥50*50mm原木：燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级（平板状建筑材料）要求，燃烧增长速率指数（W/S）≤250，60S无燃烧滴落物引燃滤纸现象；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、油漆：优质环保水性油漆；经过3底5面工艺；

3.安装方式：整装到货，不需要安装。
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	双面货架1
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	1.基材：采用优质退火电解钢板，立柱≥75mmn*35mm*1.0mm，横梁≥60mm*40mm*1.0mm，层板0.6mm，每层承重≥150公斤；
2、喷涂层：采用Ⅰ型1类热固性粉末，优质静电喷涂；
3、安装方式：现场组装。
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	双面货架2
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	单面货架
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	定制收银台
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	1.板材：采用优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其余部位≥16mm，除含水率（%）≤9.5，静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结果均为N.D.
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
4、五金件：导轨、铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
5、安装方式：现场组装。
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	三人沙发
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	1.面料：采用优质环保高新科技面料；符合《纺织品 禁用偶氮染料的测定》《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》检验，判定依据《国家纺织产品基本安全技术规范》《建筑材料及制品燃烧性能分级》（家具制品用织物），燃烧氧数值≧32%，损毁长度≦125mm，续燃时间≦5s，阴烧时间≦5s，燃烧滴落物未引起脱质棉燃烧或阴烧，甲醛未检出，可分解芳香胺染料未检出；        
2、基材：采用优质定型海绵，软硬适中、回弹性好、不变形；                       
3、框架：采用优质≥60*40mm橡木；燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级（平板状建筑材料）要求，燃烧增长速率指数（W/S）≤250，60S无燃烧滴落物引燃滤纸现象；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；投标时提供多层实木板合格检验报告复印件，加盖投标人公章；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
4、沙发成品通过GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》燃烧阻燃性能（家具）2级及以上要求；环保要求：通过《软体家具 沙发》《沙发产品质量监督抽查实施规范》，木制件用料、辅垫料用料要求检验合格，安全性能检验合格；

5.安装方式：整装到货，不需要安装。
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	单人沙发
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	定制长茶几
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	基材：橡木板材制作，台面厚度≥18mm，脚架≥50*50mm；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
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2、油漆：优质环保水性油漆；经过3底5面工艺；

3.安装方式：整装到货，不需要安装。
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	定制方茶几
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	定制茶水柜
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	基材：橡木板材，板材厚度≥18mm；燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级（平板状建筑材料）要求，燃烧增长速率指数（W/S）≤250，60S无燃烧滴落物引燃滤纸现象；
2、油漆：优质环保水性油漆，经过3底5面工艺；

3.五金件：导轨、铰链、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
4、安装方式：现场组装。
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	定制财务办公桌
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	板材：采用优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面和侧脚厚度≥25mm，其余部位≥16mm；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2.封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结构均为N.D.
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
4、五金件：导轨、铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
5、办公桌成品符合木家具通用技术条件，室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准，判定依据：木家具产品质量监督抽查实施细则；木工要求、桌类力学性能检验合格，甲醛释放含量检验合格；交货时提供“办公桌”检验报告复印件（原件随复印件备查），并加盖供应商公章；
6、安装方式：现场组装；
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	文件柜
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	1.板材：采用优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面和隔板厚度≥25mm，背板厚度≥9mm，其余部位≥16mm；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结果均为N.D.
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
4、五金件：铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
5、文件柜（储物柜）成品燃烧性能要求符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准，所检项目符合20286-2006标准燃烧性能阻燃1级（家具/组件）的要求；环保性能符合不限于《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、判定依据：木家具产品质量监督抽查实施细则检验标准；木工要求、表面理化性能均符合要求；柜类力学性能：按GB/T 10357.4-2013进行试验（搁板水平加载稳定性、搁板垂直加载稳定性、活动部件打开时的空载稳定性、活动部件关闭时的空载稳定性）无倾翻现象；结构安全性：活动部件间距离≤5mm或≥25mm；甲醛释放量检验合格；交货时提供第三方检验检测机构出具的文件柜或储物柜检验报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
6、安装方式：现场组装。
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	办公桌
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板材：采用优质E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，桌、副柜台面采用25mm厚度，其余部位≥16mm；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
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2.封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结构均为N.D.
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
4、五金件：导轨、铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
5、钢制脚架：立柱采用T型管1.5mm，底部接140mm长铝合金套管，尺寸分别为配铝合金防滑调节脚； 横梁：采用25*40*1.5mm方管，上配ABS透明船托锁台面； 
6、桌下带脚架调整组件，插入式与铝合金底部连接，稳定不易脱落，可调桌架高低，增强稳固性；
 此组件具体尺寸参照下图：
 （1）底座圆柱：底部尺寸为 Φ38*8mm（尺寸误差允许±2mm）。螺杆直接注塑在底座中间，螺杆规格为6mm，高度17mm；
（2）连接盖：整体规格75*40*35mm，底部规格75*40*10mm，与T型铝合金管材插入连接部位为58*31*15—20mm；

7、安装方式：现场组装。
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	等候椅
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	1.椅座和椅背：椅座，椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物，模具内一体成型，坐背PU厚度要求20mm，坐背链接横档接触面长度达170mm。椅座，椅背PU（分体组合座背板），椅座，椅背内层材质：采用1.5mm优质冷斩钢板，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。座背板两边支架使用直径16.0mm优质冷拉圆钢，使用CO2保护焊进行组合焊接；外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其他物质；                                                                       
 2、扶手与椅脚：采用优质冷轧钢厚度≥2.0mm。扶手位呈三边形密封形状线条感强，调节脚垫为黑色优质橡胶PVC防滑脚垫；                                                   
3、承重横梁：采用面宽412mm*厚1.5mm的冷轧板折弯焊接成型；
4、整套五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型；
5、安装方式：现场组装。
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	衣柜
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	1.柜体基材采用优质E0级多层实木板加压而成厚≥18mm，顶板厚度≥25mm，背板厚度≥9mm；环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、门板：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花欧松板，厚度≥18mm；
3、封边：采用优质环保PVC封边条，台面封边条厚度≥1.5mm，其余部位厚度≥1.0mm；甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结果均为N.D.
4、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
5、五金件：导轨、铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10；参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；
6、柜体结构：衣柜为上下双六门柜+无门鞋柜组合，柜体分为上中下三段布局，上端200mm用于装饰封板，封板需结合实际现场定制，确保柜体与墙面缝隙≤5mm确保贴合美观；上柜高度为600mm内部不设层板，用于放置棉絮、大件物品等。下柜高度为2200mm，从左至右：第一格、第六格各配置一块固定层板将柜格上下均分，分别再做两块活动层板，用于叠放衣物及放置随手取用的小件物品；第二格、第五格分别配置一根挂衣杆，用于挂放日常衣物，分别再做一块活动层板，方便随手取用；第三格、第四格衣柜各配备1个柜内抽屉，用于存放小型私人物品；每个抽屉均配置独立锁具，并随附 2 把专用钥匙。各抽屉锁具之间不得互开，以确保使用人员的物品安全及隐私性，每门上方做一块活动层板。最下方设置为鞋柜，高度为200mm，均分三格，采用无门设计保证透气性。
7、衣柜成品符合判定依据：木家具产品质量监督抽查实施细则要求；检验依据符合木家具通用技术条件，室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准；木工要求、柜类力学性能检验合格，甲醛释放含量检验合格；中标人交货时提供国家认可的第三方机构出具带CMA或CNAS标识满足要求的“衣柜”检验检测报告复印件（原件随复印件备查），加盖投标人公章；
8、安装方式：现场组装。
9、为保证产品质量，保障项目顺利实施，投标人需提供衣柜实物图，包括：前视图、后视图、侧视图、轴侧图、内部结构图。以及实物测量拍照尺寸图（总长度、总厚度、总高度）。所提供拍照图片均需清晰可见（图片不清晰视为无效）。
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	电视柜
	[image: image76.png]



	▲1、基材采用优质E0级多层实木板加压而成厚约18MM，环保性能符合《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定依据《浸渍胶膜纸饰面板和细木工板成品质量监督抽查实施细则》；投标时提供多层实木板合格检验报告复印件，加盖投标人公章；阻燃性能通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（B）级要求；除含水率（%）≤9.5。静曲强度（MPa）、内结合强度、甲醛释放量、2h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨磨耗值均符合要求；
2、封边：采用优质环保PVC封边条，通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测结果均为N.D.
3、热熔胶：采用环保专用热熔胶，通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤56g/L；
4、五金件：导轨、铰链、锁具、螺丝均符合检验依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；样品经120h乙酸盐雾试验（AASS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级Rp/RA）为：10/10.参考品牌：飞奥、迪森、成飞等同档次品牌；

 5.安装方式需采用专用螺丝固定在墙面。
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	布帘及辅料
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⑴ 100%聚酯纤维，甲醛含量：≤300；
⑵ 幅度：280㎝±5㎝，克重抽测g/㎡305＋；
⑶ 防尘：KN90；
⑷ 异味：无异味；
⑸ 紫外线性能：UPF＞40，I(UVA) 平均值：＜5%；
⑹ 耐光色牢度：变色≥5；
⑺ 遮光率：≤99；
⑻ 可分解芳香胺：禁用；
⑼ 防水：≥CmH20。
（10）全遮光布帘、高温定型加工工艺处理。
（11）安装方式：现场安装；
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	⑴ 100%聚酯纤维，甲醛含量：≤300；
⑵ 幅度：280㎝±5㎝，克重抽测g/㎡100＋；
⑶ 防尘：KN90；
⑷ 异味：无异味；
⑸ 紫外线性能：UPF＞40，I(UVA) 平均值：＜5%；
⑹ 耐光色牢度：变色≥5；
⑺ 遮光率：≤99；
⑻ 可分解芳香胺：禁用；
⑼ 防水：≥CmH20。
（10）半遮光纱帘。
（11）安装方式：现场安装；
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	轨道
	
	采用国标铝合金型材，采用隐性支架，隐藏式安装码、防尘安装不漏光；全包式静音仓搭配静音滑动轮、拉动轻松不卡顿；封头也是铝合金材质；


※三、样品递交及退还要求

（一）样品递交要求

1.样品清单列表

投标人在投标时须提交以下样品，
	序号
	样品名称
	规格尺寸
	样品制作标准和要求
	数量

	3
	椅子
	525*580*850mm
	满足招标项目技术需求
	1把

	9
	办公椅
	690*660*1070(1190)mm
	满足招标项目技术需求
	1张

	36
	衣柜：多层实木板小样（25mm、18mm）

门板小样
	规格≥200*200mm
	三方封边，一方不做任何处理
	各1块
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	全遮光布帘
	规格≥1000*1000mm
	自行处理
	1块


※四、踏勘现场

不组织。各供应商自行现场踏勘，以便获取本项目编制响应文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。供应商一旦中标，供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出额外条件。

※五、安全要求

供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在送货及安装过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

※六、其他要求

（一）成交供应商的工作人员在为采购人的服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由成交供应商自行负责。

（二）在履约服务期限内，中标供应商自行组织人员完成合同约定事务，并按国家法律法规的要求完善用工制度，中标供应商为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由中标供应商自行承担，因中标供应商未完善而引起的劳动争议由中标供应商自行负责。

（三）成交供应商人员因自身工作失误造成货物、现场、人员及其他损失由成交供应商自行负责，采购人不承担责任。

（四）为确保窗帘质量，要求全遮光布帘进行高温定型加工工艺处理。

（五）为确保供应商编制的响应文件中对招标项目“技术参数要求”应答的真实性，防止供应商提供虚假技术参数响应或证明资料，供应商中标后，采购人、采购代理机构认为有必要对成交人所投产品全部或部分的技术参数进行核实时，成交人有义务积极配合招标人的核实要求。经核实，证明成交人对招标项目技术参数响应确实存在虚假应标事实的，采购人或采购代理机构将成交人虚假应标详细情况向本级财政部门书面报告，由财政部门依法进行审查，对发现的问题依法予以纠正，并对成交人虚假应标行为进行严肃处理。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、交货（实施）时间、地点及验收　

（一）交货（实施）时间

该项目成交人必须在领取中标通知书后5个工作日内签订合同，并在合同签订后45个日历天内将符合采购要求的全部产品送达指定地点，完成安装调试工作，并验收合格交付正常使用。每延迟一天扣除成交金额的0.5%。成交供应商供货前须根据采购人意见，以施工现场实际复核尺寸对其响应家具图纸进行调整、深化、确定家具颜色与对比例尺度进行合理的调整优化，经采购人确认后方可生产安装。（订制产品尺寸正负偏离不超过5mm，超过后按照合同约定内容据实结算）
（二）交货（实施）地点

重庆市铜梁区维新镇（具体以采购人指定地点为准）

（三）验收

1.货物到达现场后，成交人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.成交人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，技术指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.成交供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定标准的，应在采购人要求的期限内整改至合格，整改费用自理。因质量不合格对采购人造成损失的，成交供应商承担全部赔偿责任，采购人同时有权按不超过成交金额10%的比例计扣违约金。

5.采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

※二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自最终验收合格之日起计算，质量保证期为1年。如供应商承诺更长质量保证期的，按供应商承诺期限执行。

2.供应商所投产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定（“三包”规定质保期优于招标文件规定的质保期时）；
3.质量保证金为成交金额的3%，形式为转账或保函，在施工完毕经验收合格后10个工作日内提交采购人。

（二）售后服务内容

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人应在8小时内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交人和制造商的产品技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和制造商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人和制造商提供售后服务的，成交人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

※三、投标报价

（一）本项目最高采购限价  497343.09元。超过本项目最高采购限价和单价限价的报价为无效报价。

（二）本次报价为人民币报价，包含供货、包装运输、搬运、安装、辅材、售后服务亦包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、合理利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用。

（三）供应商对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场材料、设备价格波动，一律由成交人自行负责，采购人均不承担价差补偿。

※四、付款方式　　　

本项目无预付款，成交人须在规定时间内供货并完成安装调试且验收合格后90日内向成交人支付到合同总金额100%的货款。

※五、履约保证金

（一）履约保证金数额。本项目履约保证金按成交金额的5%收取，由项目成交人在与采购人签订合同前，以银行转账、银行电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，成交人可任选一种。

（二）成交人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后，采购人一次性无息退还履约保证金，采用保函的在保函有效期到期后自动失效。
（三）若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本竞争性磋商文件相关规定进行处理。

※六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

※七、现场踏勘

本项目采购人不组织集中踏勘现场。若需踏勘现场请供应商自行与采购人联系，联系方式详见第一篇。

无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。
※八、其他

（一）合同签订后，成交人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

（二）未经采购人同意，项目成交人不得将成交的项目分包、转让给其他单位。否则，可随时取消其成交资格，并没收其保证金。由此给采购人和成交人造成的经济损失均由成交人自行全部承担。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以随机的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照竞争性磋商文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款‘较大数额罚款’具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》由供应商提前准备并盖章后携带至磋商现场填报）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价

(30%)
	30
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	四舍五入，保留小数点后两位。

	2
	技术部分

(60%)
	技术响应18分
	（一）技术响应

起评分（18分）

投标人所投产品完全满足磋商文件技术参数要求的得18分。其中：带“▲”项为重要技术参数，每一项不满足扣3分，扣完为止；


	带“▲”为重要技术参数，投标人需提供检验报告等相关证明文件加盖投标人公章；



	
	
	样品工艺、用材、外观（8分）
	（二）样品工艺、用材、外观（8分）

根据投标人提供的样品的外观、材质、质量、制作工艺等方面再进行评分：

1.样品材质结实，结构稳定，色泽明亮，整体美观协调，且完全满足需求的得2分，有1处瑕疵得1分，有2处瑕疵得0.5分，有3处及以上瑕疵得0分。

2.样品工艺规整，收边细致，用材优良，无裂痕，无明显色差，无错位，且完全满足需求的得2分，有1处瑕疵得1分，有2处瑕疵得0.5分，有3处及以上瑕疵得0分。

3.样品金属及五金件用材及选型满足要求，接缝牢固、均匀，无毛刺、表面无褪色、无脱漆、无锈蚀现象，且完全满足需求的得2分，有1处瑕疵得1分，有2处瑕疵得0.5分，有3处及以上瑕疵得0分。

4.样品环保安全，无霉斑、潮湿、黏手，喷涂及用漆件环保无异味，人造板及用胶件环保无异味，且完全满足需求的得2分，有1处瑕疵得1分，有2处瑕疵得0.5分，有3处及以上瑕疵得0分。
	1.提供的样品满足技术参数要求才对样品进行评审。

2.投标人提供的样品不齐全或未按招标要求提供样品的，样品部分得0分。

3.样品部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格，仅保留其合格供应商身份。

	
	
	实施方案（12分）


	（三）实施方案（12分）

投标人针对本项目提供的项目实施方案，根据本次采购清单内容，包含但不限于：

（1）项目总体实施步骤

（2）生产制作方案及执行标准

（3）原材料组织方案及质量保障依据

（4）安全生产方案及依据

（5）运输安装计划及步骤

（6）安全文明施工方案等

方案内容无瑕疵的得12分；

方案内容存在1处瑕疵的得10分；

方案内容存在2处瑕疵的得8分；

方案内容存在3处瑕疵的得6分；

方案内容存在4处瑕疵的得0分；
	本项内容中所称的“瑕疵”包含但不限于以下内容：①方案内容缺项、内容表述不完整；②内容表述前后矛盾、无连贯性；③内容存在逻辑漏洞；④内容存在常识性错误；⑤方案措施不适用于本项目特性或非专门针对本项目制定；⑥方案中提出的措施不利于本项目目标的实现；⑦现有技术条件下不可能实施的情形；上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	项目产品规划配置方案（12分）
	（四）项目产品规划配置方案（12分）

投标人依据本项目产品的技术参数、材质要求，提供本次所投产品的规划配置方案。

1.投标人须在响应文件中提供产品应用场景效果图及平面布局图（主要区域至少分别提供一张效果图和一张平面布局图），提供的场景包含但不限于：大餐厅、阅览室、养老服务二人间；所提供的图纸均建立在本项目使用场景之上，根据所有投标人提供的方案内容进行综合评审：

方案内容不存在瑕疵，得6分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得2分；

方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。

2.投标人提供项目产品成品或主要部件选配方案和设计说明：

“序号3”：椅子实木框架实物测量拍照图（包含：椅架宽、深、高整体规格测量图及椅脚大小规格测量图）及产品主视图、俯视图、侧视图（左右）、轴侧图（左右）；

“序号9”办公椅拍照图（整体实物正视、左右侧视、后视拍照，六段升降高度测量拍照）。

序号“36”衣柜多层实木板实际厚度测量图（游标卡尺测量25mm、18mm）：

所提供的拍照图均清晰可见、满足技术要求

根据所有投标人提供的方案内容进行综合评审：

方案内容不存在瑕疵，得6分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得2分；

方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	注：本项内容中所称的“瑕疵”包含以下内容：①存在空间及产品布局不合理或方案配置不协调或不符合使用需求；②方案内容与应用场景不符合；③方案不全面或部件不完整或配置有错漏或产品功能缺失情形；④常识性错误或不符合设计规范；⑤图纸不全或模糊不清或标注尺寸缺失或出现标注差错；⑥细节不明确或配置缺失或结构不符合要求。

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	售后服务方案

（10分）
	（五）售后服务方案

针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于产品质量保证、质保时间、质保范围、服务速度与效率、应急维修、备品备件、服务咨询、专人巡检等内容。

方案包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，方案内容不存在瑕疵得10分，方案内容存在1处瑕疵得8分，方案内容存在2处瑕疵得6分，方案内容存在3处瑕疵得4分，方案内容存在4处及以上瑕疵得0分，不提供不得分。


	本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容：

①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点；

②计划及措施不科学合理方案；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	3
	商务部分

(10%)
	质保期延长（4分）
	质保期在满足招标文件要求的前提下，所有投标产品每增加一年加2分，最多可加4分。
	质保期在满足招标文件要求的前提下，所有投标产品每增加1年加2分，最多可加4分。提供承诺函，格式自拟。

	
	
	资质

（4分）
	1.投标人或所投产品制造商具有有效的《家具甲醛限量认证证书》的，得1分。
	投标文件中提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。

	
	
	
	2.投标人或所投产品制造商具有有效的《人类工效学产品认证证书》的，得1分。
	

	
	
	
	3.投标人或所投产品制造商具有有效的《家具有害物质限量认证证书》的，得1分。
	

	
	
	
	4.投标人或所投产品制造商具有有效的《环保产品认证证书》的，得1分。
	

	
	
	业绩

（2分）
	根据投标人2023年7月1日至今家具产品销售业绩评分，每个合同得1分，满分2分。
	提供合同复印件并加盖投标人公章


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商，再委托代理商参与磋商的；

（十一）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（十二）法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

不接受。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，经供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。
（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市铜梁区人民政府网（http://www.cqstl.gov.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对磋商文件提出质疑的，在竞争性磋商文件发售期限内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

2.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

4.供应商对磋商文件中的供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人或采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后3个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

3.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

七、采购代理服务费

本项目采购代理服务费为4000.0元，由成交供应商领取《成交通知书》时一次性支付采购代理机构。

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起五个工作日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据竞争性磋商文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  采购合同

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	磋商项目名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、技术及质量要求

	二、商务要求

	三、付款方式：



	四、履约保证金：



	五、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	六、其他约定事项：

1.竞争性磋商文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提起诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具有同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术条款差异表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      ；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                                

磋商项目名称： 

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                                供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术条款差异表

项目号：                             

磋商项目名称：

	序号
	项目技术需求
	技术应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：                              

磋商项目名称： 

	序号
	项目商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

竞争性磋商最终报价单（格式）

（采购代理机构名称）：

根据磋商会议上明确的各项要求，本人代表本公司对        （项目名称）竞争性磋商项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价（小写）：

（大写）：

相关补充说明：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表联系电话：

供应商名称 ：               （盖章）
年  月  日

注：供应商可按此格式制作“竞争性磋商最终报价单”，并加盖单位公章或签字后自行携带到现场，用于最终报价。

（结束）
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