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第一篇  采购邀请书

重庆泽瑞工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市铜梁区民政局（以下简称：采购人）的委托，对铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院） 厨房设备采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	项目名称
	最高限价

（元）
	成交供应商数量

（名）
	备注

	铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院） 厨房设备采购
	 160225.66
	1 
	投标产品必须为中国大陆境内生产。


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为160225.66元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请自行到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件及其它相关技术资料等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商是否领取，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。
（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起六个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限： 

1.竞争性磋商文件发售期：2026年7月29日起至2026年8月6日17时00分。

2.报名方式：凡有意参加供应商，请于磋商文件提供期限内，在采购代理机构报名获取招标文件等其他相关技术资料。请持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（原件）和营业执照副本复印件（允许电话联系报名事宜）。未在规定时间内报名参加报价的供应商，采购人和采购代理机构将不予接受其响应文件。

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包。

（四）递交响应文件地点：重庆市铜梁区民政局五楼会议室。
（五）提交响应文件开始时间：2026年8月7日北京时间9:00
提交响应文件截止时间：2026年8月7日北京时间9:30
（六）磋商开始时间：2026年8月7日北京时间9:30

五、投标保证金

无。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民政府网（https://www.cqstl.gov.cn/）上发布，或请各供应商到重庆泽瑞工程咨询有限公司领取；无论供应商是否领取，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市铜梁区民政局

联系人：冯老师 

电  话：13883433881 

地  址：重庆市铜梁区南城街道民福街84号
（二）采购代理机构：重庆泽瑞工程咨询有限公司

联系人：荣老师

电  话：18983125690

地  址：重庆市两江新区龙山街道余松西路155号2幢10-2
第二篇  项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评审因素中相关规定处理。

※一、项目基本情况一览表
	序号
	产品名称
	单位
	工程量
	全费用综合单价
	全费用综合合价

	A.粗加工区
	
	
	
	

	A01
	四层栅格层架
	台
	1
	900.24 
	900.24 

	A02
	单星水池
	台
	2
	1302.58 
	2605.16 

	A03
	双温水龙头
	个
	2
	190.00 
	380.00 

	A04
	多功能绞切机
	台
	1
	3648.49 
	3648.49 

	A05
	双层操作台
	台
	2
	1536.77 
	3073.54 

	A06
	粘捕式灭蝇灯
	台
	1
	365.00 
	365.00 

	B.洗消区
	
	
	
	

	B01
	三星水池
	台
	1
	2118.33 
	2118.33 

	B02
	双温水龙头
	个
	3
	190.00 
	570.00 

	B03
	高温消毒柜
	台
	1
	5391.00 
	5391.00 

	B04
	洗碗池
	台
	2
	1152.79 
	2305.58 

	B05
	双温水龙头
	个
	6
	190.00 
	1140.00 

	B06
	燃气热水器
	台
	2
	2574.65 
	5149.30 

	B07
	收碗车
	台
	1
	1029.61 
	1029.61 

	B08
	粘捕式灭蝇灯
	台
	1
	365.00 
	365.00 

	C.主厨区
	
	
	
	

	C01
	炉拼台
	台
	2
	1061.44 
	2122.88 

	C02
	单头单尾炉
	台
	1
	4697.95 
	4697.95 

	C03
	单头大锅灶
	台
	1
	4453.25 
	4453.25 

	C04
	单门燃气蒸饭柜
	台
	1
	2715.09 
	2715.09 

	C05
	调料车
	台
	1
	1130.47 
	1130.47 

	C06
	单头平头炉
	台
	1
	1371.03 
	1371.03 

	C07
	热水机组（燃气）
	台
	1
	8650.00 
	8650.00 

	C08
	单星水池
	台
	1
	809.72 
	809.72 

	C09
	双温水龙头
	个
	1
	190.00 
	190.00 

	C10
	双通工作台
	台
	2
	2245.15 
	4490.30 

	C11
	粘捕式灭蝇灯
	台
	1
	365.00 
	365.00 

	D.分餐区
	
	
	
	

	D01
	四盆保温售汤池
	台
	1
	3319.07 
	3319.07 

	D02
	双层分餐台
	台
	1
	1826.11 
	1826.11 

	D03
	双层备餐台
	台
	1
	2188.60 
	2188.60 

	E.食品库房
	
	
	
	

	E01
	米面存放台
	台
	3
	437.72 
	1313.16 

	E02
	四层栅格层架
	台
	3
	900.24 
	2700.72 

	E03
	平板推车
	台
	1
	1100.00 
	1100.00 

	E04
	粘捕式灭蝇灯
	台
	1
	365.00 
	365.00 

	F.冷藏间
	
	
	
	

	F01
	四门冰柜
	台
	1
	4007.27 
	4007.27 

	F02
	单门保鲜柜
	台
	1
	2771.81 
	2771.81 

	F03
	粘捕式灭蝇灯
	台
	1
	365.00 
	365.00 

	G.抽排系统
	
	
	
	

	G01
	油烟净化一体机
   抽烟罩
	米
	5.4
	12153.33 
	65627.98 

	G02
	不锈钢封墙板
	米
	5.4
	380.00 
	2052.00 

	G03
	镀锌烟管
	㎡
	8
	350.00 
	2800.00 

	G04
	镀锌弯头
	个
	2
	780.00 
	1560.00 

	G05
	镀锌异形变径
	个
	2
	580.00 
	1160.00 

	G06
	法兰
	个
	4
	60.00 
	240.00 

	H.厨房用品用具
	
	
	
	

	H01
	不锈钢餐盘
	套
	120
	29.00 
	3480.00 

	H02
	不锈钢双层碗
	个
	120
	10.00 
	1200.00 

	H03
	不锈钢桶
	个
	2
	380.00 
	760.00 

	H04
	不锈钢盆
	个
	5
	110.00 
	550.00 

	H05
	不锈钢油鼓
	个
	4
	38.00 
	152.00 

	H06
	不锈钢调料盅
	个
	10
	29.00 
	290.00 

	H07
	不锈钢打菜瓢
	把
	10
	18.00 
	180.00 

	H08
	汤瓢
	把
	10
	18.00 
	180.00 

	合计：
	160225.66


二、货物名称、要求及标准

	序号
	产品名称
	规格型号
	技术参数
	参考图片

	A.粗加工区
	
	
	

	A01
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	1.全部采用不锈钢管制作而成； 
2.支撑立管采用Ф38×1.0mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚；
3.存放台的框架管采用38×25×1.0mm不锈钢管； 
4.存放台的横块采用25×13×1.0mm不锈钢管。
	[image: image1.png]




	A02
	单星水池
	1000*700*920
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.面板用δ1.2mm。洗槽选用δ1.0mm不锈钢板；
3.面板配作有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.0mm不锈钢管，并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用Ф25×1.0mm不锈钢管。
	[image: image2.png]




	A03
	双温水龙头
	300*160
	1.主体为黄铜，合金手柄，大弯管，厚1.0mm管径24mm,
2、类别：星盆龙头 
3、阀芯类型：陶瓷片阀芯 
4、开孔方式：单孔 
5、可承受0.5Mpa压力，附带两条500长连接软管。
	[image: image3.png]




	A04
	多功能绞切机
	600*430*800
	1.机身采用不锈钢，电机用的铜芯线。
2、外形尺寸：560*480*610mm；功率：1.1kW；电压：220V。
3、外壳采用不锈钢板制作，切肉绞馅功能于一体，切面组织新鲜，适用于肉类切片、切丝、绞馅、灌肠。
	[image: image4.png]




	A05
	双层操作台
	1400*500*800
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.台面板选用δ1.2mm不锈钢板。下层板选用δ1.0mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有18mm细木工板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.0mm不锈钢管，并配有Ф38mm可调脚。
	[image: image5.png]




	A06
	粘捕式灭蝇灯
	双管8W
	1.粘捕式灭蝇灯通过内置的可揭型抗UV粘虫板捕虫。
2.不造成二次污染，且有利于监测虫害种类和数量、趋势。
3.可揭型抗UV粘虫板。
	[image: image6.png]-,





	B.洗消区
	
	
	

	B01
	三星水池
	1800*700*920
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.面板用δ1.2mm，洗槽选用δ1.0mm不锈钢板；
3.面板配置有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.0mm不锈钢管，并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用25×1.0mm不锈钢管。
	[image: image7.png]




	B02
	双温水龙头
	300*160
	1.主体为黄铜，合金手柄，大弯管，厚1.0mm管径24mm,
2、类别：星盆龙头 
3、阀芯类型：陶瓷片阀芯 
4、开孔方式：单孔 
5、可承受0.5Mpa压力，附带两条500长连接软管。
	[image: image8.png]




	B03
	高温消毒柜
	1200*500*1800
	1.特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；
2.采用高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、杀毒效果符合国家标准要求；
3.超大容量，适用于耐温120℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具；
4.全不锈钢材质，产品更显豪华美观，同时清洗方便；
5.消毒温度（℃） : 125℃±10℃ 。
	[image: image9.png](1l





	B04
	洗碗池
	1800*500*900
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.面板用δ1.2mm，洗槽选用δ1.0mm不锈钢板；
3.面板配置有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.0mm不锈钢管，并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用25×1.0mm不锈钢管。
	[image: image10.png]




	B05
	双温水龙头
	300*160
	1.主体为黄铜，合金手柄，大弯管，厚1.0mm管径24mm,
2、类别：星盆龙头 
3、阀芯类型：陶瓷片阀芯 
4、开孔方式：单孔 
5、可承受0.5Mpa压力，附带两条500长连接软管。
	[image: image11.png]




	B06
	燃气热水器
	16L
	大水流量，恒温热水型
	[image: image12.png]




	B07
	收碗车
	850*600*800
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢；
2.车面板采用1.2mm不锈钢板；
3.推手采用Ф25*1.0mm不锈钢管；
4.底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。
	[image: image13.png]




	B08
	粘捕式灭蝇灯
	双管8W
	1.粘捕式灭蝇灯通过内置的可揭型抗UV粘虫板捕虫。
2.不造成二次污染，且有利于监测虫害种类和数量、趋势。
3.可揭型抗UV粘虫板。
	[image: image14.png]




	C.主厨区
	
	
	

	C01
	炉拼台
	350*1150*1200
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板。
2、工作台的面板选用优质厚度1.2mm不锈钢覆膜磨砂板，
3、工作台的支撑脚管选用Ф38*1.0mm不锈钢管
4、工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm;
	[image: image15.png]




	C02
	单头单尾炉
	1100*1150*1200
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，炉灶框沿采用δ1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ1.0mm不锈钢板；
3.主骨架采用40×4mm角钢，炉面衬板、炉膛采用δ1.5mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有隔热材料；
4.炉脚采用DN50钢管外套Ф51×1.0mm不锈管，下部装有m24可调螺栓；
5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀，配有点火棒和隔渣水槽盖；
6.炉头采用5寸炉头，风机采用永丰中压风机，功率550w，电压220V。
7.安装熄火保护有节能功效，具有熄火自动断气，自动点火功能。
	[image: image16.png]




	C03
	单头大锅灶
	1100*1150*1200
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，炉灶框沿采用δ1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ1.0mm不锈钢板；
3.主骨架采用40×4mm角钢，炉面衬板、炉膛采用δ1.5mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有隔热材料；
4.炉脚采用DN50钢管外套Ф51×1.0mm不锈管，下部装有m24可调螺栓；
5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀，配有点火棒和隔渣水槽盖；
6.炉头采用5寸炉头，风机采用永丰中压风机，功率550w，电压220V。
7.安装熄火保护有节能功效，具有熄火自动断气，自动点火功能。
	[image: image17.png]




	C04
	单门燃气蒸饭柜
	12盘
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.上座柜身及内胆采用1.2mm不锈钢板；
3.后背板、顶板和底板采用δ1.0mm不锈钢板，门板采用δ1.0mm不锈钢板，下座面板采用δ1.2mm不锈钢板，下座框沿采用δ1.0mm不锈钢板，前群板和侧群板采用1.0mm不锈钢板；
4.燃烧蒸汽水胆采用δ1.5mm不锈钢板，并装配有自动进水装置；
5.安装有优质气阀。安装熄火保护有节能功效，具有熄火自动断气，自动点火功能。
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	C05
	调料车
	500*850*800
	1.调料存放箱采用1.0mm厚不锈钢板制作；
2、底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。
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	C06
	单头平头炉
	700*700*550
	1.所有不锈钢板采用磨砂贴塑板；
2.面板采用δ1.0mm不锈钢板，炉灶框沿采用δ1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ.8mm不锈钢板；
3.炉脚采用DN50钢管外套Ф51×1.0mm不锈管，下部装有m24可调螺栓；
4.安装有优质气阀，配有500×500mm铸铁花架；
5.炉头采用高效节能无鼓风自燃喷射炉头。                     
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	C07
	热水机组（燃气）
	565*468*800
	1.使用市政天然气，燃气压力为2000～2800pa；
2、单机额定热负荷36kW，天然气额定耗气量5.0m³/h；
3、电压AC220V/50Hz，风机功率120W；
4、产品采用全不锈钢材料，其中内胆采用304不锈钢材料、换热器采用316不锈钢材料；
5、水胆耐压不小于4bar；膨胀罐容积8L，耐压不小于8bar。
6、采用直供方式，无需水泵，带水压输出，水温可达75℃。
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	C08
	单星水池
	700*700*920
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.面板用δ1.2mm，洗槽选用δ1.0mm不锈钢板；
3.面板配置有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.0mm不锈钢管，并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用25×1.0mm不锈钢管。
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	C09
	双温水龙头
	300*160
	1.主体为黄铜，合金手柄，大弯管，厚1.0mm管径24mm,
2、类别：星盆龙头 
3、阀芯类型：陶瓷片阀芯 
4、开孔方式：单孔 
5、可承受0.5Mpa压力，附带两条500长连接软管。
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	C10
	双通工作台
	1800*800*800
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；                                  
3.门板及围板采用1.0mm不锈钢覆膜磨砂板并采用左右推拉式滑门；
4.台脚采用φ38*1.2mm厚不锈钢管、配可调节脚.                                                
5.结构合理，手接触部位无飞边毛刺，受力部位均满焊连接。 
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	C11
	粘捕式灭蝇灯
	双管8W
	1.粘捕式灭蝇灯通过内置的可揭型抗UV粘虫板捕虫。
2.不造成二次污染，且有利于监测虫害种类和数量、趋势。
3.可揭型抗UV粘虫板。
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	D.分餐区
	
	
	

	D01
	四盆保温售汤池
	1500*700*800
	1.台面不锈钢板采用磨砂贴塑板；
2.面板采用δ1.2mm加热水盆采用δ1.0mm不锈钢板；
3.装有自控温电热管，功率：3kW/220V。配优质1/1份数盆及盖；
4.支撑脚管采用38*38*1.2mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚。
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	D02
	双层分餐台
	1800*700*800
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.台面板选用δ1.2mm不锈钢板。下层板选用δ1.0mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有18mm细木工板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.0mm不锈钢管，并配有Ф38mm可调脚。
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	D03
	双层备餐台
	2200*500*800
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.台面板选用δ1.2mm不锈钢板。下层板选用δ1.0mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有18mm细木工板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.0mm不锈钢管，并配有Ф38mm可调脚。
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	E.食品库房
	
	
	

	E01
	米面存放台
	1000*500*300
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2、面板采用1.0mm不锈钢板，工作台面板下垫厚度18mm细木工板，并加固；
3、支撑立管采用φ38*1.0mm不锈钢管，并配有φ38mm可调节脚；
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	E02
	四层栅格层架
	1100*500*1550
	1.全部采用不锈钢管制作而成； 
2.支撑立管采用Ф38×1.0mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚；
3.存放台的框架管采用38×25×1.0mm不锈钢管； 
4.存放台的横块采用25×13×1.0mm不锈钢管。
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	E03
	平板推车
	850*600*850
	1.不锈钢板采用优质磨砂贴塑膜不锈钢板；
2.车面板采用δ1.0mm不锈钢板；
3.推手采用Ф25*1.2mm不锈钢管；
4.底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。
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	E04
	粘捕式灭蝇灯
	双管8W
	1.粘捕式灭蝇灯通过内置的可揭型抗UV粘虫板捕虫。
2.不造成二次污染，且有利于监测虫害种类和数量、趋势。
3.可揭型抗UV粘虫板。
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	F.冷藏间
	
	
	

	F01
	四门冰柜
	1200*700*1900
	1.内藏板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好；
2.产品全部采用名牌压缩机，质量可靠，性能稳定；
3、全部采用聚氨酯高压发泡，箱体强度高，保温性能好；
4、冷凝器有可拆式滤网，方便维护；
5、温度：-16℃—0℃/-5℃—+10℃：
★为提高产品制冷系统使用寿命，所投产品的铜管依据GB/T10125-2021进行盐雾腐蚀测试，测试样品经盐雾试验箱≥200小时外观评级为10级；提供检测报告复印件加盖供应商公章。
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	F02
	单门保鲜柜
	500*450*1600
	1.内藏板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好；
2、产品全部采用名牌压缩机，内置双压缩机，质量可靠，性能稳定；
3、全部采用聚氨酯高压发泡，箱体强度高，保温性能好；
4、冷凝器有可拆式滤网，方便维护；
5、温度：2℃—+10℃
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	F03
	粘捕式灭蝇灯
	双管8W
	1.粘捕式灭蝇灯通过内置的可揭型抗UV粘虫板捕虫。
2.不造成二次污染，且有利于监测虫害种类和数量、趋势。
3.可揭型抗UV粘虫板。
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	G.抽排系统
	
	
	

	G01
	油烟净化一体机
   抽烟罩
	5400*1250*770
	1.设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。
2、设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。
3、设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向；
4、智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示；
5、油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。
6.净化器设备外壳由冷板材料制成，外表热固性纯聚酯粉末涂料喷涂，净化效率 90% 以上，电场为不锈钢材质。
7.数字化操作和显示，可显示运行电流、故障代码等 。
8.开门断电：更好地保护操作人员安全。
9.设备具备两种工作模式：高效模式。智能模式。
★10.油烟净化设备依据 GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法第 5 条进行测试（严酷等级 4）或以上，雷击试验后，设备正常工作/功能正常。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告复印件，加盖供应商公章。
★11.油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》第29章，器具的结构应使其爬电距离不小于与其工作电压相应的值，并考虑其材料组和污染等级。基本绝缘的爬电距离不应小于表 17 的规定值（≥2.5mm）），实测＞2.50mm。提供带CMA和CNAS标识检测报告复印件，加盖供应商公章。
★12.油烟净化设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》进行机械破坏负荷试验、规定弯曲破坏负荷结果合格，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告复印件，加盖供应商公章。
★13.油烟净化设备依据GB/T 2423.33-2021二氧化硫腐蚀测试10天，表面无腐蚀现象，外观无损坏，通电运行正常。户外防腐等级达到WF2等级，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告复印件，加盖供应商公章。
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	G02
	不锈钢封墙板
	L*1000*20
	采用1.0mm厚201#优质不锈钢板制作
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	G03
	镀锌烟管
	定制
	采用1.0mm厚优质镀锌板制作，需在风管外加装30mm厚复合铝箔岩棉板进行包覆。
	[image: image38.png]




	G04
	镀锌弯头
	定制
	采用1.0mm厚优质镀锌板制作，需在风管外加装30mm厚复合铝箔岩棉板进行包覆。
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	G05
	镀锌异形变径
	定制
	采用1.0mm厚优质镀锌板制作，需在风管外加装30mm厚复合铝箔岩棉板进行包覆。
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	G06
	法兰
	定制
	根据管道规格制作
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	H.厨房用品用具
	
	
	

	H01
	不锈钢餐盘
	方形6格
	★全部采用304不锈钢，提供食品接触产品安全认证书及食品接触产品卫生认证证书复印件，加盖供应商公章。
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	H02
	不锈钢双层碗
	φ11cm 
	全部采用304不锈钢。
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	H03
	不锈钢桶
	φ40cm 
	全部采用304不锈钢
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	H04
	不锈钢盆
	直径45cm
	全部采用304不锈钢。
	

	H05
	不锈钢油鼓
	10寸
	1.2mm加厚不锈钢。
	

	H06
	不锈钢调料盅
	20cm
	1.2mm加厚不锈钢。
	

	H07
	不锈钢打菜瓢
	中号
	1.2mm加厚不锈钢。
	

	H08
	汤瓢
	中号
	1.2mm加厚不锈钢。
	


※三、其他要求

为确保供应商编制的响应文件中对招标项目“技术参数要求”应答的真实性，防止供应商提供虚假技术参数响应或证明资料，供应商中标后，采购人、采购代理机构认为有必要对成交人所投产品全部或部分的技术参数进行核实时，成交人有义务积极配合招标人的核实要求。经核实，证明成交人对招标项目技术参数响应确实存在虚假应标事实的，采购人或采购代理机构将成交人虚假应标详细情况向本级财政部门书面报告，由财政部门依法进行审查，对发现的问题依法予以纠正，并对成交人虚假应标行为进行严肃处理。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、交货（实施）时间、地点及验收　

（一）交货（实施）时间

该项目成交人必须在领取中标通知书后5个工作日内签订合同，并在合同签订后45个日历天内将符合采购要求的全部产品送达指定地点，完成安装调试工作，并验收合格交付正常使用。每延迟一天扣除成交金额的0.5%。

（二）交货（实施）地点

重庆市铜梁区维新镇（具体以采购人指定地点为准）

（三）验收

1.货物到达现场后，成交人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.成交人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，技术指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.成交供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定标准的，应在采购人要求的期限内整改至合格，整改费用自理。因质量不合格对采购人造成损失的，成交供应商承担全部赔偿责任，采购人同时有权按不超过成交金额10%的比例计扣违约金。
5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

※二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其响应产品质量保证期2年，从该项目最终验收合格并签字确认之日起算起。供应商可根据自身情况，在不低于本要求的前提下承诺更优质的质保期。

2.供应商所投产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定（“三包”规定质保期优于竞争性磋商文件规定的质保期时）；
3.质量保证金为成交金额的3%，形式为转账或保函，在施工完毕经验收合格后10个工作日内提交采购人。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购单位提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

成交人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和厂家应在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交人和厂家的产品技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和厂家应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供货物上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人和厂家提供售后服务的，该成交人和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

※三、投标报价

（一）本项目最高采购限价 160225.66元。超过本项目最高采购限价和单价限价的报价为无效报价。

（二）本次报价为人民币报价，包含供货、包装运输、搬运、安装、辅材、售后服务亦包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、合理利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等一切费用。

（三）供应商对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场材料、设备价格波动，一律由成交人自行负责，采购人均不承担价差补偿。

※四、付款方式　　　

本项目无预付款，成交人须在规定时间内供货并完成安装调试且验收合格后90日内向成交人支付到合同总金额100%的货款。

※五、履约保证金

（一）履约保证金数额。本项目履约保证金按成交金额的5%收取，由项目成交人在与采购人签订合同前，以银行转账、银行电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，成交人可任选一种。

（二）成交人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后，采购人一次性无息退还履约保证金，采用保函的在保函有效期到期后自动失效。
（三）若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本竞争性磋商文件相关规定进行处理。

※六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

※七、现场踏勘

本项目采购人不组织集中踏勘现场。若需踏勘现场请供应商自行与采购人联系，联系方式详见第一篇。

无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。
※八、其他

（一）合同签订后，成交人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

（二）未经采购人同意，项目成交人不得将成交的项目分包、转让给其他单位。否则，可随时取消其成交资格，并没收其保证金。由此给采购人和成交人造成的经济损失均由成交人自行全部承担。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以随机的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照竞争性磋商文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款‘较大数额罚款’具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》由供应商提前准备并盖章后携带至磋商现场填报）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价

(40%)
	40
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	四舍五入，保留小数点后两位。

	2
	技术部分

(56%)
	技术响应30分
	1.起评分：

供应商完全满足磋商文件的起评分为30分。

2.扣分条款：

2.1供应商投标应答一条不满足磋商文件重要技术需求的本磋商文件第二篇 二、货物范围、要求及标准中带“★”号标注的部分，从起评分中扣除3分，累计计算，扣完为止。

2.2供应商投标应答有一条不满足磋商文件一般性技术需求的（本磋商文件第二篇 二、货物范围、要求及标准中带“★”号标注的部分除外），从起评分中扣除1分，累计计算，扣完为止。
	

	
	
	实施方案10分
	投标供应商根据本项目相关情况提供实施方案包括但不限于关于设施设备供货方案，施工组织计划，包装运输及设备保护方案，现场管理、设备分项安装实施计划，安装调试等。

方案内容不存在瑕疵，得10分；

方案内容存在1处瑕疵，得7分；

方案内容存在2处瑕疵，得4分；

方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	方案所称的瑕疵是指：
  1.要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容、内容表述不完整、缺少关键分析点；
  2.缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误；
  3.内容表述前后矛盾、无连贯性；
  4.方案不适用本项目特性、非专门针对本项目制定、方案相关内容不利于项目目标实现；
  5.方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；
  6.内容空泛，无具体方法或内容；
  7.现有条件下不可能实现的情形。

	
	
	质量控制与保证方案10分
	质量控制与保证方案包括但不限于质量目标与质量控制、保证体系、具体制度措施等内容。

方案内容不存在瑕疵，得10分；

方案内容存在1处瑕疵，得7分；

方案内容存在2处瑕疵，得4分；

方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	售后服务方案6分
	售后服务方案包括但不限于投标供应商提供质保期内、外、对售后服务响应情况、服务装备、备品备件、培训、齐全度进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得6分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得2分；

方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	3
	商务部分

(4%)
	业绩4分
	1.投标供应商提供2023年7月1日至今（以合同签订时间为准）供应商具有类似厨房设备项目业绩的，每提供1个得1分，最多得4分，不提供或提供不全得0分。
	提供合同复印件并加盖供应商公章。


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商，再委托代理商参与磋商的；

（十一）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（十二）法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

不接受。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，经供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。
（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市铜梁区人民政府网（http://www.cqstl.gov.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对磋商文件提出质疑的，在竞争性磋商文件发售期限内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

2.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

4.供应商对磋商文件中的供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人或采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后3个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

3.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。
七、采购代理服务费

本项目采购代理服务费为3000.0元，由成交供应商领取《成交通知书》时一次性支付采购代理机构。

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起五个工作日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据竞争性磋商文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  采购合同

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	磋商项目名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、技术及质量要求

	二、商务要求

	三、付款方式：



	四、履约保证金：



	五、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	六、其他约定事项：

1.竞争性磋商文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提起诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具有同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术条款差异表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      ；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                                

磋商项目名称： 

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                                供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术条款差异表

项目号：                             

磋商项目名称：

	序号
	项目技术需求
	技术应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：                              

磋商项目名称： 

	序号
	项目商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

竞争性磋商最终报价单（格式）

（采购代理机构名称）：

根据磋商会议上明确的各项要求，本人代表本公司对        （项目名称）竞争性磋商项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价（小写）：

（大写）：

相关补充说明：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表联系电话：

供应商名称 ：               （盖章）
年  月  日

注：供应商可按此格式制作“竞争性磋商最终报价单”，并加盖单位公章或签字后自行携带到现场，用于最终报价。

（结束）
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