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第一篇  采购邀请书
重庆市铜梁区尧诚工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市铜梁区民政局（以下简称：采购人或采购人）的委托，对铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）弱电设备采购进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	项目名称
	最高限价（元）
	投标保证金

（元）
	成交供应商数量（名）

	铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）弱电设备采购
	292797.89
	0
	1


二、资金来源

财政资金。
三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（政府采购法实施条例规定的特殊行业除外）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在竞争性磋商文件发售期：2026年7月29日至  2026年8月5日17时持单位介绍信、经办人身份证到采购代理机构处进行报名。购买竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料。竞争性磋商文件售价：人民币300元/份。可以电话联系报名的具体事宜，未在规定时间内报名的供应商，采购人和采购代理机构不接受其投标文件。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起六个工作日。

（三）递交响应文件地点：重庆市铜梁区民政局5楼会议室。
（四）响应文件递交截止时间：2026年8月6日北京时间14:00-14:30。
（五）磋商开始时间：2026年8月6日北京时间14:30。
五、磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的采购邀请书、澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民政府网（https://www.cqstl.gov.cn/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。
（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
七、联系方式

（一）采购人：重庆市铜梁区民政局
联系人：冯老师

电  话：13883433881

地  址：重庆市铜梁区南城街道民福街84号
（二）采购代理机构：重庆市铜梁区尧诚工程管理有限公司

联系人：刘老师

电  话：15826097990

地  址：重庆市铜梁区淮远古韵南街

项目技术需求

一、技术要求

	一
	网络传输
	技术参数
	单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	全费用综合合价（元）

	1
	全光网络管理终端OLT
	项目特征：
1、产品类别：光网关设备，
▲2、端口形态：网络侧支持4*GE（支持LAN/WAN转换）+4*2.5GE（支持LAN/WAN转换）+1*SFP+，用户侧支持4个GPON接口，语音接口支持4*FXO（RJ11）+4*FXS(RJ11）；
3、功能要求：集成出口路由、核心/汇聚交换、AC控制、Portal认证、IPPBX、IAD等功能模块。PON口分光比最大支持1:32，默认支持128个终端（包含：光终端、光AP、光交换机、以太AP），通过导入终端授权的方式可以扩容支持到512个终端接入。支持开通电话交换功能，最大支持600个SIP账号注册，提供10个SIP授权。
工程内容：
1、本体安装；
2、系统调试
	台
	1
	9690.00 
	9690.00 

	2
	房间ONU（护理期58、棋牌室、登记室、书画室、超市、人文关怀区、健康管理区、运管办公室（大）、会议室）
	项目特征：
1、产品类别：光网络终端；
2、端口形态：GPON上行，下行4个GE端口、1个POTS端口；
3、功能要求：支持802.11b/g/n/ac，外置双天线，支持KVR无感知漫游；
4、配件：标配DC电源适配器；
5、安装方式：支持桌面、壁挂安装。
工程内容：
1、本体安装；
2、系统调试。
	台
	66
	534.54 
	35279.41 

	3
	吸顶AP（会议室、护理站2、一层电梯厅、运管办公室（小）、运管办公室（大））
	项目特征：
1、产品类别：光AP设备；
2、端口形态：1个GPON上行端口，2个下行GE端口
3、功能要求：
支持802.11b/g/n/ac/ax，Wi-Fi6-1800Mbps，支持无缝漫游。支持POF供电，支持GE端口支持切换为上行POE供电。
4、安装方式：支持吸顶和壁挂安装；
工程内容：
1、本体安装；
2、系统调试。
	台
	6
	753.99 
	4523.92 

	4
	高密AP（餐厅）
	项目特征：
1、产品类别：室内高密型AP：
2、端口形态：2.5G自适应上联GE端口；
3、功能要求：支持Wi-Fi6协议，支持最大5400M双频带宽，推荐接入终端数190台；支持POE供电；支持2.4 GHz/5 GHz/5.8GHz三频通信；支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax/be协议。
工程内容：
1、本体安装；
2、系统调试。
	台
	1
	1759.71 
	1759.71 

	5
	光交换机（ONU）
	项目特征：
1、产品类别：光网络终端；
2、端口形态：上联2个10/100/1000M以太网口，2个SFP光接口，用户侧接口24个10/100/1000M以太网口；
3、功能要求：用户侧24个GE口支持POE供电，兼容802.11at和802.11af（单口最大30W，整机最大360W；交换容量336Gbps、整机包转发率78Mpps；支持端口管理、VLAN管理、RSTP、QoS等能力，支持组播、环路保护、EEE的能力。
工程内容：
1、本体安装：
2、系统调试。
	台
	1
	2718.26 
	2718.26 

	6
	光模块型ONU
	项目特征：
1、产品类别：SFP模块型ONU设备；
2、端口形态：标准SFP插槽尺寸，上行支持1个GPON接口。
工程内容：
1、本体安装；
2、系统调试。
	个
	1
	494.64 
	494.64 

	7
	分光器
	项目特征：
1、名称：分光器
2、规格：支持信息箱、机柜安装；提供1个SC/UPC收光口；提供32个SC/UPC等比分光口；插入损耗不高于16.5dB；均匀性不高于0.3dB；
回波损耗大于50dB；温度稳定性小于0.5dB；最大光功率不高于500mW
工程内容：
1、本体安装；
2、系统调试。
	个
	3
	723.59 
	2170.76 

	8
	路由器（带防火墙功能互联网业务接入）
	项目特征：
1、名称：路由器
2、端口形态：固化千兆电口数量≥4个；固化2500兆电口数量≥4个；固化万兆光口数量≥2个；
3、扩展及配件：支持扩展存储硬盘≥1T（本次不配置硬盘）；固化1个电源；
4、功能要求：
（1）要求最大并发连接≥50万；每秒最大新建连接≥8万；要求内网并发用户数≥500人；
（2）最大整机网络吞吐≥3Gbps ，开启应用识别、流量审计、流控、负载均衡、NAT、IPSEC等功能后应用吞吐≥2Gbps；
（3）支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网，包括网络配置、流控配置、授权激活等必要上线步骤；
（4）支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、NAT等基础网络功能；
（5）能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥7000种；
（6）支持整体呈现内对内、内对外、外对内的攻击统计：可展示TOP攻击类型、TOP攻击源、被攻击主机、攻击趋势图；攻击统计可选刷新频率、周期。 
（7）支持安全日志（入侵防御、病毒防护、DoS/DDoS、本地防攻击、威胁情报、DNS安全）查询和导出；支持根据用户、源地址、目的地址、源端口、目的端口、日志类型、严重性、动作条件进行日志筛选查询。
（8）支持安全日志上云，上云的信息包含攻击详细信息。
☆（9）设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能；支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，导入自定义情报的条目不少于8W条；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断；支持对情报的类型、匹配动作进行管理。
（10）支持统计实时会话信息，会话信息包括：源IP、会话创建时间、用户信息；支持通过协议筛选查看TCP 会话数、UDP会话数、ICMP会话数；支持查看每秒新建会话趋势。
（11）支持关键应用监控，包括对预置应用和自定义应用的网络体验质量监控；支持关键角色监控，包括对单IP、IP网段的网络体验质量监控；支持呈现基础服务运行质量（包括DHCP、DNS、IPSECVPN、SSLVPN）；针对监控内容提供告警、异常统计。
（12）支持通过WEB导航的方式，对指定业务进行通断检测，分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，排查和定位网络故障；流会话支持条件查询，支持基于策略显示流会话明细。 
（13）SSLVPN支持硬件特征码管理，针对硬件特征码可以进行导入和审批管理行为。
（14）支持IPV4/IPV6双栈的DHCP Server功能。用户在配置IPV4时可指定如下参数：接口、IP分配范围、子网掩码、默认网关、DNS、不分配的IP/IP段，绑定的MAC；用户在配置IPV6时可指定如下参数：接口、IP分配范围、DNS。
（15）支持已分配DHCP地址信息的展现， 同时可以指定已分配地址转成静态IP/MAC绑定。
☆（16）支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现；用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。
（17）支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容；支持通过颜色区分策略的变更项、删除；支持策略项变更前后的对比展示。
（18）支持通过模板方式配置流控策略，模板类型包括：办公模板，娱乐模板。
（19）IPS规则数量≥17500条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；系统自带IPS入侵检测预定义模板；支持用户通过设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板。
（20）支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换。
☆（21）支持防病毒功能，病毒库特征超过100万；支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤；支持至少2层的文件压缩。
（22）支持基于带宽、源地址、优先级、权重、会话、带宽+会话多种负载分担方式。
（23）支持基于源目的地址、时间、源目的端口、攻击类型参数溯源攻击行为，找到攻击源；支持基于源目的地址、时间、源目的端口、域名参数溯源行为审计日志。
（24）支持和radius服务器、LDAP服务器对接，提供认证服务；
（25）端口扫描功能可以用于识别内网的每个IP的资产分布，并且可根据对应的资产做出相应的策略建议。
（26）流量学习功能自动分析流量日志，通过用户设定的需要分析的资产IP或IP范围，梳理当前网络中资产的访问关系呈现给用户。
☆（27）支持与网络设备联动，包括交换机、无线 AC，支持认证联动，可以识别有线、无线终端 MAC 和接入点。当网络受到威胁后，可以一键封堵阻断。
（28）支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因网关自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题；
（29）支持将设备添加到云平台进行管理，可实现把网关的系统状态在云平台进行监控和展示；
（30）集成AC功能。
工程内容：
1、本体安装；
2、系统调试。
	台
	1
	16234.55 
	16234.55 

	9
	电话机（只考虑办公管理区电话通信）
	项目特征：
1、名称：电话机；
2、传输方式：模拟语音。
3、安装位置：运管办公室2部，值班室1部，登记室1部，2楼护理站1部，3楼护理站1部。
工程内容：
1、本体安装；
2、系统调试。
	台
	6
	58.26 
	349.58 

	二
	综合布线
	技术参数
	单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	全费用综合合价（元）

	1
	皮线光缆熔接成端
	项目特征：
1、配件材料：光纤熔接成端配套辅材：
工程内容： 
1、光缆熔接；
2、链路测试；
3、链路标记。
	个
	152
	18.40 
	2797.03 

	2
	SC跳线
	项目特征：
1、名称：SC跳线
2、规格：3米SC-SC成品光纤跳线。
工程内容： 
1、通讯链路跳接；
2、链路测试；
3、链路标记。
	根
	80
	28.05 
	2244.28 

	3
	SC跳线
	项目特征：
1、名称：SC跳线
2、规格：10米SC-SC成品光纤跳线。
工程内容： 
1、通讯链路跳接；
2、链路测试；
3、链路标记
	根
	6
	42.47 
	254.79 

	4
	SC光纤耦合器
	项目特征：
1、名称：光纤耦合器
2、规格：SC接口。
工程内容： 
1、通讯链路耦合链接；
2、链路测试；
3、链路标记。
	个
	20
	2.78 
	55.67 

	5
	皮线光纤
	项目特征：
1、名称：皮线光纤；
2、规格：室内单模皮线光纤2芯。
工程内容： 
1、光纤敷设；
2、光纤熔接；
3、链路测试；
4、链路标记。
	米
	600
	4.75 
	2850.00 

	6
	六类网线（党政网、会议专网等专网路由接入、运维管理办公室、护理站、值班室、登记室等区域网络覆盖）
	项目特征：
1、名称：六类网线；
2、规格：国标六类非屏蔽网线。
工程内容： 
1、线缆穿管/桥架敷设；
2、水晶头制作；
3、链路测试；
4、链路标记。
	米
	1525
	5.42 
	8272.36 

	7
	理线架
	项目特征：
1、名称：理线架；
2、规格：24位。
工程内容： 
1、入柜上架安装；
2、线缆整理标记
	个
	9
	60.80 
	547.20 

	8
	网络跳线
	项目特征：
1、名称：网络跳线
2、规格：六类网络跳线3米。
工程内容： 
1、通讯链路跳接；
2、链路测试；
3、链路标记。
	根
	10
	36.10 
	361.00 

	9
	桥架
	项目特征：
1、名称：槽式金属线槽
2、规格：200*100*1.0mm，带盖板，盖板厚度不小于0.8mm。
3、安装位置：一楼电井到消防值班室。
工程内容： 
1、桥架安装；
2、接地测试。
	米
	15
	78.66 
	1179.90 

	10
	桥架支架
	项目特征：
1、名称：桥架支架；
2、规格：30*30*3mm镀锌角钢焊接制作。
3、安装位置：一楼电井到消防值班室。
工程内容： 
1、支架制作及安装。
	套
	6
	57.60 
	345.59 

	11
	单孔网络插座（护理站、运管办公室、值班室、会议室、健康管理区）
	项目特征：
1、名称：单孔六类网络插座；
2、规格：86型六类网络插座，带底盒。
3、安装位置：护理站、运管办公室、值班室、会议室、健康管理区
工程内容： 
1、墙面开槽；
2、底盒安装；
3、面板及模块安装； 
4、链路测试；
5、标记。
	套
	14
	37.02 
	518.30 

	12
	PVC阻燃线管
	项目特征：
1、名称：阻燃电线导管；
2、材质：PVC；
3、规格：φ20。
工程内容：
1、安装方式：墙内或吊顶内暗装。
	米
	1235
	4.75 
	5866.25 

	13
	电井内自流平
	项目特征：1、材料名称：环氧树脂自流平漆；2、工艺要求：地面打磨、清洁、修补，采用三层涂刷工艺。3、施工部位：一至三层电井。
工程内容：1、油漆涂刷。
	㎡
	25.2
	56.62 
	1426.82 

	三
	安全防范
	技术参数
	单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	全费用综合合价（元）

	1
	400万红外定焦海螺网络摄像机
	项目特征：
1、名称：400万红外定焦海螺网络摄像机
2、技术要求：
▲（1）传感器规格：≥1/3英寸，类型：CMOS；
▲（2）像素：≥400万，分辨率：≥2560×1440；
（3）最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
（4）红外补光灯：不少于2颗，红外补光最大补光距离：不小于50m；
（5）镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F2.0；
（6）视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°；
（7）支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；
（8）支持智能编码：H.264、H.265协议编码；
（9）支持宽动态；
（10）支持告警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；智能动检（人）；安全异常；
（11）接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
（12）支持预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
（13）供电方式：支持PoE（802.3af）；
（14）防护等级：不低于IP67。
工程内容：
1、摄像机本体安装；
2、图像、镜头、角度调试。
3、网络配置调试。
4、系统调试。
	台
	26
	386.27 
	10043.02 

	2
	400万红外定焦枪型网络摄像机
（含支架）
	项目特征：
1、名称：400万红外定焦枪型网络摄像机
2、技术要求：
▲（1）传感器规格：≥1/3英寸，类型：CMOS；
▲（2）像素：400万；分辨率：≥2560×1440；
（3）最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
（4）补光灯：不少于4颗（多晶（红外+暖光）灯），红外补光距离：≥50m；暖光补光距离：≥30m；
（5）镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F2.0；
（6）视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°；
（7）支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；
（8）支持智能编码：H.264、H.265协议编码；
（9）支持宽动态；
（10）内置1个麦克风；
（11）支持对人、机动车、全部（人或机动车）进行检测，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；
（12）报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；音频异常；
（13）接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
（14）预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
（15）设备可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，样机可正常工作
（16）配件：含安装支架。
工程内容：1、摄像机支架安装；2、摄像机安装；3、图像、镜头、角度调试。4、网络配置调试。5、系统调试。
	台
	15
	433.77 
	6506.55 

	3
	400万人脸抓拍球机
	项目特征：1、名称：400万人脸抓拍球机
2、技术要求：
（1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：1920×1080；
（2）最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；
（3）最大补光距离：150m（红外）；补光类型：红外；镜头焦距：5mm～115mm；镜头光圈：F1.6~F3.5；
（4）二维码功能检验：在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面的二维码获取样机资料
（5）视场角：水平：58.7°~3.3°垂直：32.9°~1.9°对角：66.6°~3.8；光学变倍：23倍；定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；可视域功能：支持；
（6）周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；
（7）人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先两种抓拍策略；
（8）智能说明：智能巡航：不同智能切换时需要重启；巡航计划所有预置点配置不同智能且不需要重启。聚焦模式PFA1.0，无学习型聚焦；不支持SVC；智能（包括SMD）与数字变倍与电子防抖互斥；
（9）补光利用率检验：样机红外光利用率（监控角面积与红外光斑面积比值）≥80%
（10）防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾；
（11）具有四轴电机（水平、垂直转动电机、镜头变倍电机和转动调节校正电机），可在设备倾斜的情况下，自动转动调节校正画面，使画面保持正常状态；可通过远程控制调整设备水平和垂直位置，实现水平360°全景监控
（12）可根据目标人员位置自动调整焦距，确保在监控画面内目标人员的人脸画面全程清晰
（13）网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：1路；音频输出：1路；语音对讲：支持；报警输入：2路；报警输出：1路；供电方式：DC24V/2.5A±25%；防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；球机尺寸：6寸；接口类型：RJ45接口。
工程内容：
1、摄像机本体安装；
2、图像、镜头、角度调试。
3、网络配置调试。
4、系统调试。
	台
	2
	3168.89 
	6337.77 

	4
	支架
	项目特征：1、名称：球机壁装支架；2、材质：铝合金。
工程内容：1、支架安装。
	个
	2
	85.05 
	170.11 

	5
	录像机
	项目特征：1、名称：录像机；
2、技术要求：
（1）主处理器：工业级微控制器；
（2）操作系统：嵌入式Linux操作系统；
（3）后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；
（4）前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；
（5）周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线；
（6）周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
（7）人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2路，单路同时最多检测12张人脸；
（8）人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
（9）人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
接入路数：64路；
（10）分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
（11）解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；36路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps；
（12）RAID：RAID0/1/5/6/10；
（13）报警输入：16路；
（14）报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；
（15）硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T；
（16）RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；
（17）网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
工程内容：
1、录像机本体安装；
2、系统调试。
	台
	1
	6751.34 
	6751.34 

	6
	硬盘
	项目特征：1、监控专业硬盘；2、容量规格：10TB；3、存储要求：以2M分辨率存储90天。
工程内容：1、硬盘安装；2、初始化及存储配置。
	块
	8
	3995.39 
	31963.09 

	7
	人脸门禁
	项目特征：1、名称：人脸识别门禁终端
2、技术要求：
★（1）设备应采用7英寸IPS触摸显示屏，采用曲面屏设计，显示屏尺寸检查：屏幕分辨率应为1024×600 ；
★（2）应具有双目摄像头，一路为可见光200万摄像头，另一路为红外200万摄像头；摄像头性能参数试验：应能在Web端设置设备补偿模式为宽动态； 
（3）采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别；
（4）支持不低于5万个用户（包含50个管理员）、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录；
★（5）人脸识别（人脸特征比对）速度应<60ms；
★（6）设备应支持不少于5人同时进行人脸识别；
（7）支持自动补光，可有效降低环境光污染；
★（8）支持快捷呼叫功能，在快捷呼叫模式下，可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机，无需手动拨号；
★（9）可自定义的快捷键数量不少于12个；快捷键的名称可自定义，可配置是否展示对应名称；快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整； 
（10）支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；
★（11）设备应具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色。
（12）支持面部识别距离0.3m—3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围（镜头安装高度1.4米）；
★（13）低温试验要求：-40℃（±3℃）、16h试验后设备应能正常工作；高温试验要求：+80℃（±3℃）、16h试验后设备应能正常工作；
★（14）支持不低于IP66防护等级。
工程内容：1、门禁本体安装；2、系统调试；3、系统操作培训。
	台
	2
	2378.80 
	4757.60 

	8
	磁力锁
	项目特征：
1、产品款式：磁力锁；
2、外壳材料：铝合金；
3、表面工艺：阳极氧化；
4、适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门；AB门；
5、信号输出：COM/NO/NC；
6、门状态检测：1路，继电器；
7、安全类型：断电开门；
8、最大拉力：220kg±10%；
9、供电方式：360mA×12V/180mA×24V；
10、安装方式：明装。
工程内容：1、锁体安装；2、接线调试；3、门禁联动调试。
	套
	2
	310.34 
	620.67 

	9
	显示电视
	项目特征：
1、名称：电视；
2、规格：65英寸；
3、技术要求：智能电视，能效等级：二级能效（节能认证），屏幕分辨率：超高清（3840×2160），屏幕比例：16:9，屏幕等级：A+，对比度：50000:1，刷新频率：60Hz，支持格式（超高清）：2160p、1080p、1080i、720p，操作系统：基于安卓9.0深度优化的操作系统，CPU:1.4GHz、四核Cortex A53 CPU，GPU: 双核Mali-G52，运行内存：1.5GB，存储空间：8GB，扬声器数量：2个、输出功率：8W×2，USB2.0接口：2个，HDMI2.0接口：2个（1路支持ARC），RF接口：1个，音频输出：数字同轴，USB支持视频格式：AVI、MPG、TS、MKV、MP4、FLV、MOV、RM、RMVB，USB支持音频格式：AAC、FLAC、MP3、WAV，USB支持图片格式： JPEG/PNG/BMP，网络连接：支持，连接方式：无线/有线，Wi-Fi：单通道（2.4GHz），带壁装支架。
工程内容：1、电视机本体安装。
	台
	1
	2567.54 
	2567.54 

	10
	解码终端
	项目特征：
1、名称：解码终端
2、技术要求：支持不低于4路前端摄像机流媒体解析，并上传电视。
工程内容：1、设备本体安装；2、视频流媒体解析调试。
	台
	1
	1085.85 
	1085.85 

	11
	接入交换机
	项目特征：
1、名称：接入交换机；
2、技术要求： 千兆web管理交换机，包转发率92Mpps，交换容量396Gbps,24个千兆电口，2个2.5G 光口，POE 功率 400w,VLAN:32,MAC:8K
工程内容：1、交换机安装；2、网络配置；3、系统调试。
	台
	2
	2351.25 
	4702.50 

	12
	核心交换机
	项目特征：
1、名称：核心交换机；
2、技术要求： 千兆三层管理交换机，包转发率148Mpps/222Mpps，交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口，4个千兆光口，VLAN:4K,MAC:16K。
工程内容：1、交换机安装；2、网络配置；3、系统调试。
	台
	1
	4366.84 
	4366.84 

	13
	六类网线
	项目特征：
1、名称：核心交换机；
2、技术要求： 千兆三层管理交换机，包转发率148Mpps/222Mpps，交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口，4个千兆光口，VLAN:4K,MAC:16K。
工程内容：1、交换机安装；2、网络配置；3、系统调试。
	米
	3660
	5.42 
	19853.67 

	14
	电源线
	项目特征：
1、名称：电源线；
2、规格：RVV2*1.5mm2。
工程内容： 
1、线缆穿管/桥架敷设；
2、电缆头制作；
3、电气测试；
4、标记。
	米
	200
	6.21 
	1242.60 

	15
	阻燃线管
	项目特征：
1、名称：阻燃电线导管；
2、材质：PVC；
3、规格：φ20。
工程内容：
1、墙面、地面开槽；2、墙内或吊顶内暗装。
	米
	1995
	4.75 
	9476.25 

	16
	辅材
	项目特征：1、辅材内容：水晶头、膨胀螺栓、防水胶布、防水线盒等。
工程内容：1、辅材配套制作及安装。
	批
	1
	546.25 
	546.25 

	17
	上级平台对接技术服务费
	项目特征：1、技术内容：上级平台对接技术服务。
工程内容：1、技术对接；2、软件接口调试；4、硬件调试。5、系统调试。
	项
	1
	5295.61 
	5295.61 

	四
	IPTV
	技术参数
	单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	全费用综合合价（元）

	1
	IPTV网关
	项目特征：1、名称：IPTV视频推送平台（IPTV网关）；2、技术要求：具备10个100/1000M RJ45输入口支持电信/联通/移动三大运营商IPTV信号输入，支持广电组播流输入。含硬件服务器、直播后台软件和终端直播APK，支持外网点播功能。在不限节目源（节目源来自于广电运营商比如移动、电信、联通、广电四家）的前提下，支持最高50套8M以内高清（100套以上标清）直播节目和200个终端，支持UDP/RTP组播流输入和UDP/HLS推流输出，配备酒店/医院/学校等机构介绍模块和定制化终端UI界面。运营商电视直播分发平台，不同分组终端不同内容播发等功能。自办频道：主要针对宣传视频，自办节目。系统启动自动播放图片，视频，PPT等（可自定义播放时间，更换等）欢迎UI界面、签名、场景LOGO、天气、时间、中文/英文/繁体可切换；综合软件模块：民宿/酒店/学校场景及周边介绍，安全防范等介绍，支持图片，文字，视频说明；实现分组管理功能，权限管理丶终端管理丶第三方电视影院丶第三方电视音乐丶酒店平台介绍，信息发布；定制化模块预留，私密投屏。UI背景支持DIY设计。
工程内容：1、设备本体安装；2、节目接入调试；3、软件及界面（UI）定制调试；3、系统调试。
	套
	1
	7095.24 
	7095.24 

	2
	智能电视APK程序
	项目特征：1、名称：智能电视APK程序；2、技术要求：支持主流品牌工程机电视刷机软件，系统终端接收软件显示软件。
工程内容：1、电视机刷机软件安装；2、节目调试。
	套
	62
	82.65 
	5124.30 

	3
	视频编码器
	项目特征：1、名称：视频编码器；2、技术要求：（1）内含电源、交换板、带3个调速风扇、2个千兆数据网口；（2）最多可插3片编码模块，支持参数记忆丶支持热拔插；（3）模块化编码模块：4路H.264高清输入。
工程内容：1、设备本体安装；2、系统调试。
	台
	1
	4289.25 
	4289.25 

	4
	安装调试费
	项目特征：工程电视机刷机安装
工程内容：与工程电视生产厂家配合刷机服务
	台
	62
	21.69 
	1344.69 

	五
	会议扩声
	技术参数
	单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	全费用综合合价（元）

	1
	85寸会议平板电视
	项目特征：
1、名称：85英寸智能电视
2、技术要求：（1）产品类型：工程机，（2）支持刷机功能，支持安装APK程序（以适配IPTV系统），（3）能效等级不低于二级，（4）屏幕分辨率：超高清（3840×2160），屏幕比例：16:9
（5）对比度：50000:1，（6）刷新频率：60Hz，（7）支持格式（超高清）：2160p、1080p、1080i、720p，（8）操作系统：基于安卓9.0深度优化的操作系统，（9）CPU:1.5GHz四核Cortex A53 CPU，GPU: 双核Mali-G52，（10）运行内存：不少于1.5GB，内部存储空间：不少于8GB，（11）多声道功能：立体声，音频系统：Dolby + DTS解码，音效处理：DTS音效；（12）端口参数：USB2.0接口：不少于2个，HDMI2.0接口：不少于2个，（13）USB支持视频格式：AVI、MPG、TS、MKV、MP4、FLV、MOV、RM、RMVB，USB支持音频格式：AAC、FLAC、MP3、WAV，USB支持图片格式： JPEG/PNG/BMP，（14）网络参数：网络连接：支持无线/有线，（15）应用商店：支持，（16）含壁挂安装支架。
工程内容：1、电视机安装。
	台
	3
	5851.36 
	17554.09 

	2
	视频分配器（高清信号给到85寸电视）
	项目特征：1、名称：视频分配器；2、技术规格：HDMI2.0分配器一分二高清4K 60Hz分屏器一进二出
工程内容：1、安装调试。
	台
	1
	198.05 
	198.05 

	3
	高清线
	项目特征：1、名称：高清线；2、规格：30米光纤HDMI成品线；工程内容：1、线缆敷设；2、信号接入；3、线缆标记。
	条
	2
	339.46 
	678.93 

	4
	高清线
	项目特征：1、名称：高清线；2、规格：5米HDMI成品线；工程内容：1、线缆敷设；2、信号接入；3、线缆标记。
	条
	1
	35.95 
	35.95 

	5
	电源线
	项目特征：
1、名称：电源线；
2、规格：RVV3*2.5mm2。
工程内容：
1、线缆穿管/桥架敷设；
2、电缆头制作；
3、电气测试；
4、标记。
	米
	50
	8.19 
	409.45 

	6
	阵列音箱
	项目特征：1、名称：阵列音箱；2、技术要求：
（1）功能描述：小型多用途两路分频阵列音箱，配置4只1寸25芯号角型高音驱动单元和8只4.5寸中低音单元，具备高精度真实还原声音的特点，配备2×Speakon NL4连接插座。
（2）技术参数： 频率响应：70Hz-20kHz；灵敏度（1W@1m）：96dB；标称阻抗：8Ω；额定功率：500W RMS，2000W peak；低音单元：8×4.5＂（115mm）/1＂voice coil LF；高音单元：4×1＂（25mm）/1＂voice coil HF；扩散角度：90°×80°；最大声压级：123dB continuous，129dB peak。
工程内容：1、线阵本体安装；2、接线调试；3、音频系统调试。
	套
	2
	4138.04 
	8276.08 

	7
	补声音箱
	项目特征：1、名称：补声音响；2、技术要求：（1）功能描述：10寸两单元两分频全频专业音箱，由34芯高音和10寸低频单元组成；采用高密度纤维板箱体，表面进行雨点漆面处理；音质表现上，高音清晰、中音饱满、低频沉稳；支持顶吊、横吊、后支撑、底支撑等多种安装方式；配备钢网防护，接线方式采用2×Speakon NL4 。
（2）技术参数：高音单元：1×1"(25mm)/1.4" voice coil；低音单元：1×10"(250mm)/2" voice coil；频响范围：55Hz - 20KHz；灵敏度：95dB/M/W；最大声压：连续117dB，峰值123dB；额定功率：250W；峰值功率：1000W；指向性：80°×50°； 额定阻抗：8 ohm。
工程内容：1、音箱本体安装；2、接线调试；3、音频系统调试。
	台
	2
	2150.16 
	4300.33 

	8
	会议双通道数字功放（一）
	项目特征：1、名称：会议双通道数字功放；2、技术要求：（1）功能描述：采用SMT贴片技术；支持立体声、并联、桥接三种工作模式；采用环形变压器，功率充沛，具备磁屏层，有效隔离干扰；具备直流、过载、过热、自动限幅等多重保护措施；（2）技术参数：额定功率（RMS）：立体声8Ω：2×800W，立体声4Ω：2×1200W，桥接8Ω：2400W；信噪比：112dB；转换速率：100V/μS；阻尼系数：1500:1；频率响应：20Hz-20KHz ±0.2dB；总谐波失真：<0.025%；互调失真：<0.05%；输入灵敏度：0.775V/1.4V（32dB）；输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ；输入共模抑制比：80dB；串音干扰/分离度：80dB；电压增益：×106；☆保护电路：具备过热、短路、直流、压限、过载、过流、失真限幅、欠压、过压、开关机静音、负载不匹配、开机软启动、开机防浪涌、无线电干扰、次生波、超高频自动检测等全功能保护；冷却系统：自动无级变速双风扇强制冷却；输出电路类型：H类；最大功耗：2000VA/8.7A。
工程内容：1、功放本体安装；2、音频信号接入调试；3、音频系统调试。
	台
	1
	2908.90 
	2908.90 

	9
	会议双通道数字功放（二）
	项目特征：1、名称：会议双通道数字功放；2、技术要求：（1）功能描述：采用SMT贴片技术；支持立体声、并联、桥接三种工作模式；采用环形变压器，功率充沛且具备磁屏层，可有效隔离干扰；具备直流、过载、过热、自动限幅等多重保护措施；（2）技术参数：额定功率（RMS）：立体声8Ω：2×400W，立体声4Ω：2×600W，桥接8Ω：1200W；信噪比：112dB；转换速率：100V/μS；阻尼系数：1500:1；频率响应：20Hz-20KHz ±0.2dB；总谐波失真：<0.025%；互调失真：<0.05%；输入灵敏度：0.775V/1.4V（32dB）；输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ；输入共模抑制比：80dB；串音干扰/分离度：80dB；电压增益：×75；☆保护电路：具备过热、短路、直流、压限、过载、过流、失真限幅、欠压、过压、开关机静音、负载不匹配、开机软启动、开机防浪涌、无线电干扰、次生波、超高频自动检测等全功能保护；冷却系统：自动无级变速双风扇强制冷却；输出电路类型：H类；最大功耗：1000VA/4.3A。
工程内容：1、功放本体安装；2、音频信号接入调试；3、音频系统调试。
	台
	1
	2267.20 
	2267.20 

	10
	AI自适应反馈抑制器
	项目特征：1、名称：AI自适应反馈抑制器；2、技术要求：（1）功能描述：具备全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统过滤声音，高速有效抑制啸叫，提升本地扩音声压与清晰度；支持AFC自动反馈抑制，无需复杂调测即可输出饱满清晰的高保真扩声音质；采用高效算法+高速DSP，系统处理时延低；运用先进智能降噪和高精准反馈抑制算法技术，大幅降低音质损失；具备AFC自学习声反馈抑制功能；搭载ANS动态自适应降噪技术，提升保真度；提供Peak峰值电平表，监测当前音频信号幅度；支持多麦克风智能混音及话筒优选功能；支持自动增益控制功能；☆配备卓越丰富的信号处理模块，包含滤波功能模块（高通滤波器、低通滤波器）、参量均衡调节功能、内置压缩器功能及音量调节功能；提供2路万能输入，支持48V幻象供电；配备2路平衡式线路输出；设有1个USB Type-A接口，可外接配置电脑；支持3档输入增益调节及输出音量调节；配备反馈抑制器AFC旁路控制开关；支持恢复出厂设置。（2）技术参数：模拟输入、输出通道数量：2×2；幻象电源：+48V/10mA max；频率响应：20Hz~20kHz；THD：<0.01%@1kHz；信噪比：100dB；输入阻抗：10kΩ；输出阻抗：300Ω；工作电源：AC 110～240V, 50Hz/60Hz。
工程内容：1、设备本体安装；2、音频信号接入调试；3、音频系统调试。
	台
	1
	2720.16 
	2720.16 

	11
	8路专业调音台（带编组）
	项目特征：1、名称：带编组功能8路专业调音台；2、技术要求：（1）功能描述：具备8通道设计，其中包含6路MIC单声道输入与1组立体声输入；☆配置4寸大屏，可实时显示DSP效果通道状态、播放信号情况及音量信号等信息；每通道设置3段参量均衡，单声道支持扫频功能；设有1组辅助编组输出、1组立体声输出以及2组AUX母线辅助输出（含EFF）；内置99种DSP数字效果器，集成USB播放器（支持MP3播放）、USB直插录音功能；搭载蓝牙5.0接收播放功能，配备USB音频声卡，可将电脑播放声音传输至调音台； 内置48V幻象电源，每通道配备独立开关；主输出配置7段均衡器；USB与MP3均可与一路立体声切换，且支持独立调节；每输入通道配备ON开关、PEL耳机开关、主通道信号开关、辅助通道信号开关，采用平滑高品质60mm行程推子。（2）技术参数：输入通道：8通道；输出个数：2个；幻象电源：48V；信噪比：90dB；总谐波失真：0.03%；最大输入水平：22dB；输入灵敏度：MIC输入60dB，LINE输入20dB；均衡：总输出七段图示均衡，高频12kHz/±15dB，中频250Hz - 8kHz/+15dB，低频80Hz/±15dB；频率响应：20Hz - 20kHz(+3dB）；辅助发送输出电平：0dBu；线路输入增益范围：10dB到+20dB；耳机最大输入水平：19dBu/150Ω(+25dBm）；最大输出电平：19dBu(1kW,THD = 0.5%）。
工程内容：1、设备本体安装；2、音频信号接入调试；3、音频系统调试。
	台
	1
	1975.69 
	1975.69 

	12
	一拖二真分集娱乐话筒
	项目特征：1、名称：一拖二真分集娱乐话筒；2、技术要求：（1）功能描述：支持自动人手感应，话筒离开人手静止后3秒自动静音，5分钟自动节能待机，15分钟自动关机并彻底切断电源，支持落地静音功能，实现智能化自动控制。采用全新音频电路架构，高音细腻、中低频强劲，声音细节表现力出色，动态跟踪能力强，远近拾音收放自如。运用数字导频技术，彻底解决KTV包房串频问题。内置啸叫抑制电路，调试简便。支持自动搜索无干扰信道。 主机可灵活设定使用次数。采用UHF频段、PLL锁相环频率合成技术，100×2个信道，信道间隔250KHz。超外差二次变频设计，接收灵敏度高。射频部分采用多级高性能介质滤波器，抗干扰能力优良。第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，提升抗干扰能力。特设静音电路，完全消除开关机冲击噪声。采用5号电池供电，续航时间6—10小时。独特升压设计，电池电量下降不影响话筒性能。理想使用距离80米，适配各类场所。 配备液晶屏蓝色背光，铝合金管体。支持可调发射功率与静噪门限，后置静噪旋钮，可在10—80米设置有效距离。具备红外自动对频功能，麦克风可快速同步信道。
（2）接收机参数：频率范围：640-690MHz，可调信道数：100×2，频带宽度：50MHz，振荡方式：PLL锁相环频率合成，灵敏度：偏移度25KHz、输入4dBμV时，S/N＞60dB，接收灵敏度：-105dBm，最大偏移度：±45KHz，综合S/N比：＞110dB，信噪比：≥110dB，输出接口：XLR平衡插座、6.3mm不平衡插座，失真度：＜1%，调制方式：FM调频，频率响应：80Hz～18KHz（-3dB）。
（3）发射机参数：频率范围：640-690MHz，频带宽度：50MHz，频率稳定系数：±10PPM，可调信道数：100×2，音频频响：80Hz-18KHz，失真度：＜1%，振荡方式：PLL相位锁定频率合成，谐波辐射：＜-60dBC，最大偏移度：±45KHz，音头：动圈式、心型指向性，RF发射功率：10mW，电池：AA×2，电流消耗：120mA（典型），电池续航：约8小时。
工程内容：1、设备本体安装；2、音频信号接入调试；3、音频系统调试。
	套
	1
	2189.82 
	2189.82 

	13
	真分集一拖二手持无线话筒
	项目特征：1、名称：真分集一拖二手持无线话筒；2、技术要求：（1）功能描述：采用UHF 640～690 MHz频段结合PLL锁相环技术与超外差二次变频架构，信号传输稳定；搭载真分集接收技术，通过双天线独立接收路径，扩展接收范围，消除断音现象；集成红外对频技术，可视化反馈连接状态，简化设备配对；内置智能频率自动扫描模块，LCD屏幕显示扫描结果，锁定低干扰频率；具备三档可调接收功率控制功能，适配不同场景的功率输出与功耗管理；采用精密电子音量调节系统，提供高精度增益控制；配置AF与RF双灯柱实时监测系统，直观显示设备工作状态；运用专业ID管理技术，通过设备ID解锁/锁定功能提升系统管理效率与抗干扰能力；设计防误触锁键功能，防止参数意外变更；配备2路XLR平衡音频输出接口与1路6.35 mm非平衡混音输出接口，支持多样设备连接；采用1U标准金属机箱，兼容机架式安装；支持天线分配系统扩展，外接天线实现信号全覆盖；构建高保真音频处理链路，结合宽频带频率响应与低失真设计，保障话音还原；实现200～300米超远距离稳定传输，采用高增益天线与动态功率调节技术；集成多级抗干扰滤波电路，抑制外部干扰，保障音频传输清晰可靠。（2）真分集无线接收机技术参数：频率范围：640-690MHz；信道数目：100×2；振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；频率稳定度：±10ppm；接收方式：真分集超外差二次变频；导频方式：数字导频；音频频响：60—13000Hz；谐波失真：≤0.5%；信噪比：≥50dB；音频输出：2XLR平衡输出和1×6.35mm TRS混合输出；接收灵敏度：-95dBm；电源规格：12V DC/2A。（3）真分集手持发射器技术参数：频率范围：640-690MHz；信道数目：200个；振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；谐波抑制：-30dB；调制方式：调频（FM）；调频方式：红外对频；最大偏移度：±45KHz；RF功率输出：3-30mW；拾音头：动圈式；供电方式：2节AA电池（建议用碱性电池）；电池寿命：约8小时。
工程内容：1、设备本体安装；2、音频信号接入调试；3、音频系统调试。
	套
	1
	2189.82 
	2189.82 

	14
	专业演讲/合唱麦克风
	项目特征：1、名称：专业演讲/合唱麦克风；2、技术要求：（1）功能描述：采用双电容式换能方式（单线输出），指向性为超心型指向；具备平衡和不平衡两种输出方式；具备抗手机、电磁、高频干扰素力；可调节高度，调节范围为0.1米——1.65米；出厂配置包括话筒、咪线、防风棉、说明书、合格证、保修卡。（2）技术参数：频率响应：30Hz-16kHz；输出阻抗：平衡75Ω，不平衡200Ω；灵敏度：-43dB±2dB；供电电压：幻象48V；咪线长度及配置：30米双芯、卡龙母+卡龙公；
工程内容：1、设备本体安装；2、音频信号接入调试；3、音频系统调试。
	套
	1
	2189.82 
	2189.82 

	15
	KTV前级效果器
	项目特征：1、名称：KTV前级效果器；2、技术要求：具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，每部分功能都可以独立可调，具有24Bit数据总线和32Bit DSP,MUSIC输入通道设有10段参量均衡，MIC输入通道设有15段参量均衡，可分AB通道，主输出设有5段参量均衡，中置输出，后置输出及超低音均设有3段参量均衡。麦克风有3级反馈抵制，并可选择OFF/ON；可存储16种模式，带录音输出功能。
工程内容：1、设备本体安装；2、音频信号接入调试；3、音频系统调试。
	台
	1
	1729.95 
	1729.95 

	16
	无线话筒天线放大器（450-1000MHz）
	项目特征：1、名称：无线话筒天线放大器（450-1000MHz）；2、技术要求：（1）功能描述：天线分配器适用450-1000MHz频率范围，采用最新超高动态低噪声主动组件与超宽频带微带线路设计，具备超低内调失真及损耗特性；可支持多频道接收系统同时使用，有效排除混频干扰；指向性天线适用450-1000MHz频率范围，具备4-6dBi高指向特性，适用于需要特定方位的使用环境；指向性天线专供接收机长距离接收使用，可补偿同轴电缆线连接造成的信号损失；天线分配系统由1台天线分配器与2个定向天线组成，可供多台接收机使用，提升接收信号噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供四组电源输入；配件包括主机同轴线（50cm×10）、扇叶同轴线（5米×2）、增益天线×2、电源DC连接线×4、电源适配器、壁挂安装支架×2。（2）技术参数：载波频率：450-1000MHz；输入截断点：+32dBm；射频输出增益：+0.1dB~+1dB；输出隔离度（450-1000MHz）：＞18dB；频段选择：low≥35dB，high≥30dB；波束宽度：垂直方向75°，水平方向130°；系统阻抗：50Ω；连接头：TNC插座；输入/输出阻抗：50Ω。
工程内容：1、设备本体安装；2、音频信号接入调试；3、音频系统调试。
	套
	1
	3051.85 
	3051.85 

	17
	智能电源管理器（带串口）
	项目特征：1、名称：智能电源管理器（带串口）；2、技术要求：（1）功能描述： 配备高清彩色显示屏（分辨率不小于320*240），通过旋钮控制，可实时显示时间、电压、电流、功率、功率因数、通道开关状态等信息；支持本地10组循环开关机控制定时任务；内置功率计，实现电压、电流、功率、功率因数的实时显示；具备过压保护、过流保护、欠压保护功能，且保护阈值均可设置；支持RS232中控控制，波特率可在4800-921600范围内设置（默认9600），支持设备所有数据反码；支持多台设备级联，通过RS232联机（最长距离10米），需使用db9公对公23交叉连接线；具有断电记忆功能，设备突然断电时数据自动储存；支持上电自启，设备设定开启上电自启后，每次通电10秒后开启所有设备通道；设有8路开关通道输出，每路可单独设置1—999秒的开关机延时（默认1秒）；支持中英文同步显示； 整机采用磷铜插座；☆支持工作时间累计（单位：分钟）；支持用电量单次及多次累计（单位：度）。（2）技术参数：工作电压：90—267V；最大总功率：5000W；单路最大功率：2500W；支持标准机柜安装。
工程内容：1、设备本体安装；2、电源接入调试；3、系统调试。
	台
	1
	970.90 
	970.90 

	18
	机柜
	项目特征：1、名称：机柜；2、技术要求：22U功放机柜，白色柚木定制功放机柜，应景且符合使用需求。
工程内容：1、机柜组装；2、机柜安装。
	台
	1
	1531.71 
	1531.71 

	19
	壁挂支架
	项目特征：1、名称：壁挂支架；2、技术要求： 支持角度调节功能，实现灵活的安装方向调整；水平旋转角度范围为-90°~+90°，满足横向方向调节需求；垂直角度调节范围为-7.5°~+90°，适应不同倾斜角度安装场景； 最大承重能力为40kg；离墙最远距离可达100mm。
工程内容：1、支架壁装。
	套
	4
	94.01 
	376.05 

	20
	6.35转卡侬公头音频线（1.5米）
----6.35接头转卡侬公头
	项目特征：1、名称：6.35转卡侬公头音频线（1.5米）-6.35接头转卡侬公头；2、技术要求：结构：导体芯数2，材质：铜，导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2，护套材料：PVC。
工程内容：1、音频线缆跳接；2、系统调试。
	条
	2
	55.25 
	110.50 

	21
	3.5转莲花头音频线
	项目特征：1、名称：3.5转莲花头音频线；2、技术要求：3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线，标配1.5米。
工程内容：1、音频线缆跳接；2、系统调试。
	条
	1
	74.96 
	74.96 

	22
	卡侬延长线（总长1.5米）
	项目特征：1、名称：卡侬延长线；2、技术要求：卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线，结构：导体芯数2，材质：铜，导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2，护套材料：PVC。
工程内容：1、音频线缆跳接；2、系统调试。
	条
	18
	63.75 
	1147.58 

	23
	音响欧姆头
	项目特征：1、名称：音响欧姆头；
工程内容：1、音响线成端制作；2、音频系统调试。
	个
	20
	10.36 
	207.29 

	24
	专业音响线（EVJV 2×1.5mm²国标）
	项目特征：1、名称：专业音响线（EVJV 2×1.5mm²国标）；
2、技术要求：结构：导体芯数2，材质：铜，导体截面：2*2.0mm²，护套材料：无氧化铜PVC绝缘护套线。
工程内容：1、音响线敷设；2、线缆标记；3、音频系统调试。
	米
	100
	6.02 
	602.30 

	25
	50-3同轴电缆（15米）
	项目特征：1、名称：50-3同轴电缆；
2、长度：15米
工程内容：1、信号线敷设；2、线缆标记；3、系统调试。
	条
	1
	93.51 
	93.51 

	26
	管材
	项目特征：
1、名称：阻燃电线导管；
2、材质：PVC；
3、规格：φ20。
工程内容：
1、安装方式：墙内或吊顶内暗装。
	米
	80
	4.75 
	380.00 

	27
	其他辅材
	项目特征：1、辅材内容：膨胀螺栓、防水胶布、防水线盒等。
工程内容：1、辅材配套制作及安装。
	批
	1
	546.24 
	546.24 

	合计
	
	元
	
	
	292797.89 


说明：供应商需按上述技术方案中标记为★、☆、▲标并带下划线的技术参数提供以下相关证明材料：（1）★标项提供公安部检测报告证明，（2）☆标项提供第三方检测机构出具的报告证明，（3）▲标项提供制造商官网“产品截图及官网链接”或者制造商彩页资料证明。以上材料加盖供应商鲜章。项目成交后，提供原件备查。
第三篇  项目商务需求
一、交货（实施）时间、地点及验收

（一）交货（实施）时间

该项目成交人必须在领取中标通知书后5个工作日内签订合同，并在合同签订后45个日历天内将符合采购要求的全部产品送达指定地点，完成安装调试工作，并验收合格交付正常使用。每延迟一天扣除成交金额的0.5%。
（二）交货（实施）地点

重庆市铜梁区维新镇（具体以采购人指定地点为准）

（三）验收

1.货物到达现场后，成交人应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.成交人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，技术指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成安装调试并验收，并经采购人确认。

4.成交供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定标准的，应在采购人要求的期限内整改至合格，整改费用自理。因质量不合格对采购人造成损失的，成交供应商承担全部赔偿责任，采购人同时有权按不超过成交金额10%的比例计扣违约金。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其响应产品质量保证期2年，从该项目最终验收合格并签字确认之日起算起。供应商可根据自身情况，在不低于本要求的前提下承诺更优质的质保期。

2.供应商所投产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定（“三包”规定质保期优于竞争性磋商文件规定的质保期时）；
3.质量保证金为成交金额的3%，形式为转账或保函，在施工完毕经验收合格后10个工作日内提交采购人。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购单位提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

成交人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和厂家应在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交人和厂家的产品技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和厂家应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供货物上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人和厂家提供售后服务的，该成交人和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.技术培训

成交人在安装调试完毕并正常运行后须对采购人进行技术培训，直到熟练掌握有关弱电设备的使用和维护。
（三）备品备件及易损件

成交人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
三、投标报价

（一）本项目最高采购限价292797.89元。超过本项目最高采购限价和单价限价的报价为无效报价。

（二）本次报价为人民币报价，单价为全费用综合单价，包含供货、包装运输、搬运、安装、辅材、售后服务亦包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、合理利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。

（三）供应商对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场材料、设备价格波动，一律由中标人自行负责，采购人均不承担价差补偿。

四、付款方式

本项目无预付款，成交人须在规定时间内供货并完成安装调试且验收合格后90日内向中标人支付到合同总金额100%的货款。

五、履约保证金

（一）履约保证金数额。本项目履约保证金按成交金额的5%收取，由项目成交人在与采购人签订合同前，以银行转账、银行电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，成交人可任选一种。

（二）成交人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后，采购人一次性无息退还履约保证金，采用保函的在保函有效期到期后自动失效。
（三）若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本竞争性磋商文件相关规定进行处理。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、现场踏勘

（一）本项目采购人不组织集中踏勘现场。若需踏勘现场请供应商自行与采购人联系，联系方式详见第一篇。

（二）无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

八、其他

（一）合同签订后，成交人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力（政府采购法实施条例规定的特殊行业除外）
	1.供应商法人/负责人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人/负责人身份证明和法定代表人/负责人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款‘较大数额罚款’具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇全部内容。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

二、评审标准

（一）评审因素

	评分因素及权重
	名称
	分值
	评分标准
	说明

	投标报价
（40%）
	投标报价要求
	40分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	保留小数点后两位

	技术部分
（50%）
	技术服务要求
	35分
	技术起评分：供应商完全满足磋商文件的起评分为35分；
　　供应商须按项目技术需求中标记为★、☆、▲标并带下划线的技术参数提供以下相关证明材料：（1）★标项提供公安部检测报告证明，（2）☆标项提供第三方检测机构出具的报告证明，（3）▲标项提供制造商官网产品截图及官网链接或者制造商彩页资料证明。

　　其中：★标：每不符合1条扣5分；☆标：每不符合1条扣3分；▲标：每不符合1条扣1分。每项扣完为止。
	提供证明材料加盖供应商公章

	
	建设方案
	5分
	建设方案：内容需包含项目内容、技术方案。

根据以上方案进行评分，方案内容不存在瑕疵，得5分，方案内容存在1处瑕疵，得3分，方案内容存在2处瑕疵，得1分，方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案不得分。
	供应商自行拟定方案。

	
	应急保障方案
	5分
	应急保障方案：内容需包含应急保障人员配置、应急处置流程、应急响应、维稳措施等方案。

根据以上方案进行评分，方案内容不存在瑕疵，得5分，方案内容存在1处瑕疵，得3分，方案内容存在2处瑕疵，得1分，方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案不得分。
	

	
	售后服务方案
	5分
	提供与本项目相一致的售后服务方案，内容全面翔实，契合项目特点。针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于产品质量保证、质保时间、质保范围、服务速度与效率、应急维修、备品备件、服务咨询等内容。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得3分；

方案内容存在2处瑕疵，得1分；

方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	商务部分
（10%）
	服务

团队
	6分
	1.供应商拟派本项目项目经理具备信息系统项目管理师或PMP认证证书的，得3分。

2.供应商拟派本项目服务团队人员具备网络工程师证书的，得3分。
	1.提供人员证书复印件；

2.供应商为其在2026年1月—6月缴纳养老保险保险的证明材料复印件。

	
	业绩
	4
	2023年7月1日至磋商截止时间（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最多得4分。
	提供合同复印件并加盖供应商公章。


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体：本项目不接受联合体
（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，经供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请供应商和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格规定的需要宣布的其他内容。供应商不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构记录，并存档备查。

（七）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采在重庆市铜梁区人民政府网（https://www.cqstl.gov.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1.供应商对磋商文件提出质疑的，在竞争性磋商文件发售期限内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

2.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

4.供应商对磋商文件中的供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人或采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后3个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

3.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起5个工作日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

九、采购代理服务费

本项目采购代理服务费：4000元，由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。

第六篇  采购合同（仅供参考）

项目采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	磋商项目名称
	明细项目（如果有）
	单价（如果有）
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、付款约定：



	三、履约保证金：

	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》及磋商文件约定执行。

	五、其他约定事项：

1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提起诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具有同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

联系人：
	供方：

地址：

联系电话：

联系人：



	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价报

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

（三）其他资料或与服务部分评审有关的资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠服务承诺或与商务部分评审有关的资料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：  元整；人民币小写：      元。

2.我方现提交的响应文件为：正本一份，副本二份，电子文档一份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并严格履行合同义务。本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                         传真：

网址：                                         邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表
项目号：

磋商项目名称：

单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                  （签署或盖章）

                                            年     月     日

备注：投标报价单价不得超过限价，总价不得超过限价总价。
二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

说明：结合第二篇项目服务需求和第四篇评审标准要求制定方案，格式自拟。

（二）技术响应偏离表

技术响应偏离表

项目名称：

	序号
	采购技术需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                 法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                   （签字或盖章）

                                              年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列“产品名录及技术参数”进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表
项目名称：

	序号
	磋商项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                         （签字或盖章）

                                                  年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）供应商应根据“评审标准中的商务部分要求”提供证明材料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书
项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书
项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年  月  日

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

PAGE  


