铜梁区永嘉镇高龙村村民委员会
5.24洪灾损坏修复工程随机抽选公告
根据相关规定，高龙村洪灾水毁路面修复工程项目采用抽签方式确定施工单位，现将有关事项公告如下：
一、项目概况
项目名称：高龙村洪灾水毁修复工程
建设地点：高龙村六组公路、高龙村四组公路。
项目内容、规模及预算价格：
	路名
	隐患点段位置
	受灾情况及工程量
	施工措施

	水井湾路
	会龙河边
	公路边坡塌方，公路悬空（路肩墙长3m，高2m，厚0.3米）
	C30混凝土路肩墙

	高龙6组路
	6组路起点
	上宽5m,下宽12m，高6.5m
	混凝土路面拆除及运输（含机械），20cmC30混凝土路面修复

	高龙6组路
	杜锦洪鱼塘外
	长32m,宽2.5m
	混凝土路面拆除及运输（含机械），20cmC30混凝土路面修复

	高龙6组路
	赵纯富屋前
	长16m,宽2.8m
	混凝土路面拆除及运输（含机械），20cmC30混凝土路面修复

	高龙6组路
	养猪场下1
	长30m,宽2.7m
	混凝土路面拆除及运输（含机械），20cmC30混凝土路面修复

	高龙6组路
	石华明屋后
	长25m,宽2.8m
	混凝土路面拆除及运输（含机械），20cmC30混凝土路面修复

	高龙6组路
	赵纯富屋前2
	长22m,宽2.3m
	混凝土路面拆除及运输（含机械），20cmC30混凝土路面修复

	高龙6组路
	养猪场下2
	长24m,宽2.5m
	混凝土路面拆除及运输（含机械），20cmC30混凝土路面修复

	会龙路
	杜锦才门前
	长12m宽1.9m
	沥青路面拆除及运输（含机械），20cmC30混凝土路面修复

	会龙路
	杨泽秀门前
	长20m宽3.5m/长12m宽1.5m/长32m宽2.1m
	沥青路面拆除及运输（含机械），20cmC30混凝土路面修复


	
	


项目预算/控制价：人民币69827.25元整（大写：陆万玖仟捌佰贰拾柒元贰角伍分），C30混凝土路肩墙836.79元/m³；混凝土路面拆除及运输（含机械）16元/m²，20cmC30混凝土路面修复96元/m²；沥青路面拆除及运输（含机械）10元/m²，20cmC30混凝土路面修复96元/m²。
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[bookmark: _GoBack]资金来源：上级拨付
计划工期：20日历天
质量标准：合格，符合现行工程施工验收规范标准。
二、抽取方式及范围
本项目采用现场抽签方式确定中选施工单位，仅限资格审查合格的报名单位参与。
三、报名资格条件
具备建筑工匠证或者持有效建筑营业执照；
近三年内无重大质量、安全事故及不良信用记录；
四、报名及资料要求
报名时间：2026年8月31日—2026年9月2下午5点止。
报名地点：高龙村办公室
需提交资料（复印件加盖公章，原件备查）：
（1）工匠证或者建筑营业执照；（2）身份证件；
（3）报名函、法定代表人授权委托书；（4）信用承诺书。
五、抽取时间、地点
抽取时间：2026年9月3日上午9点30分。
抽取地点：高龙村党群服务中心会议室
要求：各参选单位委派授权代表准时到场，持身份证原件签到，未按时到场视为自动放弃。
1. 验收方式：控制价格之内以实际收方为准，据实结算。
1. 履约保证金12%
八、其他事项
抽选时至少有三家报名抽签。
本项目不组织现场踏勘，参选单位自行踏勘现场；
本次随机抽取以抽签方式全程接受监督委员会监督；
本公告未尽事宜由招标人负责解释。
招标人（盖章）：高龙村村民委员会
联系人：郭基忠   联系电话：15310239166 。
2026年8月26日
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